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前 言
为加强本市房屋建筑的白蚁防治质量管理，依据《广州市房屋使用安全管理条例》的相关要求，广州市住房和城乡建设局委托广州市房屋安全管理所编制本指引。广州市房屋安全管理所与参编单位广东省科学院动物研究所广泛调查研究，认真梳理广州市白蚁防治行业的实际情况，征集了广东省白蚁学会、广州市白蚁防治行业协会、广州市联城白蚁虫害防治行业协会的相关意见建议，参考国家、省、市有关标准，结合本地行业实际，经过专家论证，完成了本指引的编制。本指引用于规范广州市白蚁防治行业的施工技术要求，各有关单位和白蚁防治单位结合实际执行。本指引自印发之日起施行，有效期为三年。期满后，将根据实施情况评估修订。
本指引主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、基本规定、白蚁预防和白蚁灭治等技术流程。


广州市房屋白蚁防治技术规范指引
1  范围

本指引对本市新建、改建、扩建的房屋建筑工程及其相关装饰装修工程的白蚁预防和已投入使用房屋的白蚁治理进行了规定。

本指引适用于本市房屋建筑及其附属绿地的白蚁预防和白蚁治理工程的设计与施工。

房屋建筑工程及其附属绿地的白蚁防治工程除符合本指引外，还应符合国家现行法律、法规及有关标准规范的规定。
2  规范性引用文件

下列文件对于本指引的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本指引。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指引。

JGJ/T 245—2024   房屋白蚁防治技术标准

DB44/T 857—2011  新建房屋白蚁预防技术规程

GB/T 50768—2012  白蚁防治工程基本术语标准

GB/T 51253—2017  建设工程白蚁危害评定标准
3  术语和定义
下列术语和定义适用于本指引。
3.1

白蚁防治

采取一定的措施阻止白蚁进入活动、取食木材及其他纤维材料，减少白蚁对人类生命财产安全造成损失的活动。
[GB/T 50768—2012,定义2.0.7]
3.2

白蚁预防
在保护对象发生白蚁危害前预先采取措施的活动。
[GB/T 50768—2012,定义2.0.10]
3.3 
白蚁灭治
在发生白蚁危害后采取杀灭白蚁的活动。
[GB/T 50768—2012,定义2.0.11]
3.4

白蚁治理
对发生白蚁危害的房屋或区域，通过技术措施消除和降低白蚁危害的活动。
[JGJ/T 245—2024,定义2.0.15]
3.5 
区域白蚁治理

综合应用各种技术措施，由政府相关部门组织对特定区域内的白蚁危害进行监测、预防和灭治，以降低白蚁危害程度的活动。

[JGJ/T 245—2024,定义2.0.16,有修改]
3.6

药物土壤屏障 
对土壤进行白蚁防治药剂处理后形成的药物屏障。

[JGJ/T 245-2024,定义 2.0.11]

3.7
药物壁体屏障
在砌体墙、室内管道井、电梯井等房屋结构表面进行白蚁防治药剂处理后形成的药物屏障。

[JGJ/T 245-2024,定义 2.0.12]
3.8  

药物木构件屏障
在房屋附属的木制构件表面进行白蚁防治药剂处理后形成的药物屏障。

[JGJ/T 245-2024,定义 2.0.13]
3.9
水平屏障

为防止白蚁从垂直方向侵入建筑物,通过使用白蚁防治药剂处理建筑物地面和周边水平方向的土壤而形成的药物土壤屏障。

[GB/T 50768—2012,定义4.2.3]

3.10
垂直屏障

为防止白蚁从水平方向侵入建筑物,通过使用白蚁防治药剂处理建筑物基础两侧和建筑物周边垂直方向的土壤而形成的药物土壤屏障。

[GB/T 50768—2012,定义4.2.4]

3.11
木材防护剂

能毒杀或抑制真菌、昆虫等生物因子，保护木材不受侵害的化学物质。

[DB44/T 857—2011,定义 3.9]

3.12

监测控制系统

通过“监测-灭杀-监测”的循环过程，实现保护对象免受白蚁危害的一整套白蚁防治专业装置的总称，由监测装置、检测设备、白蚁灭治药剂及辅助工具等组成。

[GB/T 50768—2012,定义5.2.3]

3.13
监测控制技术 
在白蚁活动的区域范围内，设置监测装置对白蚁活动进行监测，在监测装置中发现一定数量的白蚁后，通过喷粉、投放饵剂等处理，控制白蚁种群的白蚁防治技术。
[JGJ/T 245-2024,定义 2.0.5]
3.14
监测装置
监测控制系统中，用于监测白蚁活动的装置，主要由饵料和壳体组成。监测装置分为地下型监测装置和地上型监测装置。
[JGJ/T 245-2024,定义 2.0.7]

3.15
检测设备

监测控制系统中用于检查监测装置安装位置及监测装置中是否有白蚁活动的仪器设备。[JGJ/T 245-2024,定义 2.0.13]
3.16
饵料

不含杀灭白蚁有效成分，且对白蚁具有较好的引诱力和适口性的纤维质材料。

[GB/T 50768—2012,定义5.2.1]

3.17
饵剂

由杀虫剂、饵料等组成，对白蚁具有“引诱--喂食--杀灭”三位一体效果的白蚁防治药剂。

[GB/T 50768—2012,定义5.1.5]

3.18

涂刷法

将白蚁防治药液直接涂刷于木构件或其他需处理物件表面的方法。

[GB/T 50768—2012,定义4.2.7]

3.19
喷洒法

利用器械产生的压力使白蚁防治药液以水流状的形式喷射或洒落到处理部位的方法。

[GB/T 50768—2012,定义4.2.5]

3.20
浸渍法

将木构件或其他需处理物件放入白蚁防治药液中浸泡一定时间,使其吸附药物达到防治白蚁效果的一种药物处理方法。

[GB/T 50768—2012,定义4.2.9]

3.21
喷粉法

将白蚁灭治粉剂，采用直接喷施的方式，让部分白蚁个体沾染上药粉，达到杀灭或控制白蚁群体目的的方法。

[GB/T 50768—2012,定义4.2.16]

3.22
熏蒸法
在封闭的空间内，利用气化的白蚁防治药剂对木构件或其他物件进行熏蒸处理的方法。

[GB/T 50768—2012,定义4.2.13]

3.23
杆状注射法

使用前端及周边有开孔的杆状注射器，通过加压方法将白蚁防治药液注入一定深度的土壤中，设置药物土壤屏障的处理方法。       

 [GB/T 50768-2012，定义4.2.12]

3.24

附属绿地

附属于各类城市房屋建设工程用地的绿化用地，包括居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地等用地中的绿地。

 [CJJ/T 85-2017，表2.0.4-1]
3.25
复查回访

在白蚁预防包治期内，对实施了白蚁预防处理的房屋建筑及其附属绿地进行预防效果、白蚁危害情况的检查、调查活动。

[DB32/T 3694-2019，定义3.14]

4  基本规定

4.1  防蚁设计

4.1.1 房屋建筑工程设计时应综合考虑房屋所在地的白蚁危害情况和房屋所处环境状况等因素；
4.1.2 房屋建筑工程设计应采取针对性措施减少白蚁活动空间及繁殖条件，具体应符合下列规定：
1 地下室和首层宜减少木构件的使用，对必须使用木构件的环境应保持通风和防潮；

2 无地下室或架空层的房屋首层不宜铺装木地板，地面应做防潮处理；木柱、木楼梯、木门框等木构件不宜接地；

3 首层楼梯底部不宜封闭；

4 卫生间、厨房、排水管附近等近水源部位，墙体宜采用实体墙，并减少木构件的使用；

5 穿过混凝土墙体或楼板的管道应与混凝土板紧密贴合，不应有缝隙；
6 做好室内外的给排水和防水设计，保持地面干燥；
7 中空或楼顶绿化工程应在原防水保护层上铺设阻隔防水层，不宜选用白蚁喜欢取食的树种；

8 电缆沟宜采用混凝土结构，沟内的电缆支架，不得使用易被白蚁蛀食的材料。
4.2  质量管理

4.2.1 白蚁防治施工应按经审定的技术方案实施，实施过程中因现场情况有变化或其他原因无法执行既定技术方案时，应以变更设计并经重新审定的技术方案为依据。

4.2.2 白蚁防治实施过程中，应考虑气候条件对白蚁防治工程质量的影响。

4.2.3 白蚁防治从业人员应具备相应的安全生产知识、白蚁防治理论知识和操作技能。

4.2.4 白蚁防治药物应有产品合格证和厂家提供的质检报告，施工过程严格按照农药标签所标注的适用范围、使用方法、使用技术要求和注意事项进行使用。

4.2.5 白蚁监测控制系统应有产品合格证和厂家提供的质检报告，符合白蚁诱集和灭杀的要求。远程预警的白蚁监测控制系统应具备及时、准确报警的功能。
4.2.6 档案资料的管理应符合下列规定：
1 应有专人负责档案资料的收集和管理；
2 应及时收集房屋白蚁防治实施过程中形成的资料，并对所收集资料进行认真核对，确保档案资料的真实性、完整性；
3 房屋白蚁防治工程结束后，档案资料应按工程项目分类归档管理。
4.2.7 房屋使用安全责任人负有维护白蚁预防体系有效性和完整性的责任。下列的任何行为，都有可能导致白蚁防治效果变差甚至失效：

1 土壤化学屏障被破坏（建花园、草坪，修排水沟，铺设地下电缆或者被动物挖掘破坏）；

2 在室外白蚁监测控制系统安装区域喷施杀虫剂或白蚁监测控制系统受到破坏；

3 搭建与房屋接触的附属设施，包括杂物间、棚架、楼梯、停车房等；

4室内、外地基被填高或降低；

5 室内原来经过预防处理的结构被改建；

6 将已受白蚁危害的物品带入房屋，或将易受白蚁危害的物品堆放于建筑物的外墙。

房屋使用安全责任人在做出上述行为之前，应与白蚁防治单位联系，共同商讨预防措施，以确保整个白蚁预防体系的有效性和完整性。
4.3 安全管理
4.3.1 白蚁防治单位应承担白蚁防治的安全主体责任，做好岗前安全教育，加强现场安全管理，落实环境保护措施。
4.3.2 白蚁防治实施前，应向房屋使用安全责任人、建筑施工单位、施工现场相关人员等告知白蚁防治实施的潜在安全风险。施工现场应设置警示标识，无关人员应撤离现场，食物、餐具应妥善保存或覆盖。
4.3.3 白蚁防治施工人员应做好个人防护措施，穿长袖工作服，佩戴护目镜、手套和口罩。进入建筑工地和变电站、地下廊道等特殊场所，还应遵守相关安全管理规定。

4.3.4 施药人员每次连续作业时间不应超过2.0h，每天接触药物时间累计不超过5.0h。

4.3.5不应在施工现场抽烟与进食，不应向周边环境随意喷药。如眼睛或者皮肤上沾染药物应及时用清水或肥皂水冲洗，被药物污染的衣物应及时更换。
4.3.6高空作业、密闭空间作业、靠近带电体作业应设置安全监护人。高空作业应使用安全带或安全绳；进入密闭或较为密闭空间前应严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，作业过程中还应做到“实时监测、持续通风”，确保空气质量符合作业安全要求，并与外界人员保持联系，联系的间隔时间不应超过5min，每次连续作业时间不应超过0.5h；靠近带电体作业时应与带电体保持足够的安全距离。
4.3.7 熏蒸操作人员应参加专门的技术培训，经考核合格后才可上岗，施工过程应严格遵守操作规程。
4.3.8 白蚁防治施工结束后，应及时清洗工具和双手、头脸等外露部位。应及时清理现场，剩余药物应带回仓库保管，不得随意丢弃固体废弃物或倾倒含药物的废液。

4.4 药物和器械管理
4.4.1 一般规定
    1 白蚁防治药物应具有农药登记证、农药生产许可证和产品质量标准，产品标签应完整无损。

    2 白蚁防治药剂应按药剂标签标注的适用范围、使用方法、使用技术要求和注意事项进行使用。
    3 白蚁防治药物应存储在专用仓库内，储存药物的地方应符合有关安全规定，并根据药物的种类、性质设置相应的通风、防火、防爆等安全设施。
4 药物应分类储存并在存放处设立标牌，标明药物名称、有效期等；定期检查药物储存容器是否符合安全使用要求。
    5 白蚁防治药物和器械应设专人负责管理，并有健全的药物、器械出库、入库和设备使用情况记录等管理制度。
    6 施工器械应定期检测和保养，以保证器械性能良好，满足白蚁探测、预防、治理的要求。

    7 白蚁监测装置和饵料应单独储存和运输，不应与化学药物混放，以免化学药物对监测饵料造成污染，影响效果。

    8 过期药物、药物储存容器以及施工后的剩余药液，应集中保存，由专业化学品处理机构进行处理，严禁随意丢弃。
4.4.2 药物
1不应使用国家明令禁止生产、使用或撤销登记的药物，不应使用过期药物，不应使用农药登记证上防治对象为其他害虫的农药。
2不同类型的药剂不得擅自混配使用，饵剂和粉剂不应有挥发性，不污染室内环境。
    3 用于设置药物土壤屏障、药物壁体屏障的白蚁预防药剂应符合下列规定：
a）农药登记证上应标注可用于土壤喷洒处理；
b）应与土壤颗粒结合度好，使用后在土壤中不易移动，持效期较长；
c）应对白蚁具有显著的毒杀或驱避作用；
d）有效成分应难溶于水，不易挥发；
e）应对环境友好。

4 用于设置药物木构件屏障的白蚁预防药剂应符合下列规定：
a）农药登记证上应标注可用于木材喷洒或浸泡处理；
b）应低毒，无异味；
c）应在木材中有良好的渗透性；

d）处理后不应影响木构件力学性能和阻燃性能；
e）有效成分不易挥发，应具有稳定且持久的防蚁效果。
5 白蚁灭治粉剂应符合下列规定：
a）农药登记证上应标注可用于白蚁灭治；
b）流动性好，应不易吸潮结块；
c）对人、畜的毒性应为低毒或微毒；
d）应对白蚁的毒杀作用缓慢，且具有接触传递作用。
6 白蚁滞留喷洒药剂应符合下列规定：
a）农药登记证上应标注可用于滞留喷洒处理；
b）应低毒，无异味；
c）有效成分应难溶于水，不易挥发；
d）应对白蚁具有显著的毒杀作用。
7 白蚁诱杀饵剂应符合下列规定：
a）防治对象与农药登记证上注明的白蚁种类应相符；
b）白蚁诱杀饵剂的类型应与使用方法相符；
c）对人、畜的毒性应为低毒或微毒，对白蚁应无驱避且具有慢性胃毒作用；
d）白蚁应对其有较好的喜食性。
4.4.3 器械
    1 施药器械应定期检查保养，保证所有密封套垫、断流阀等部件完好，不得使用质量低劣或性能不稳定的器械，不得把施工器械挪作他用。
2 施工完毕后，应及时清洗器械，不应在池塘、河道中清洗，清洗污水不应随意倾倒。
3 监测控制系统的选择与使用应符合下列规定：
a）选择的监测控制系统宜具有监测装置、检测设备、白蚁防治药剂和辅助工具等一整套的白蚁防治专用材料；
b）选择的监测控制系统各专用材料的性能指标应符合现行相关产品标准的规定，并应具有注册商标、说明书和出厂合格证；
c）应根据使用位置和用途，合理选择地上型监测装置或地下型监测装置；
d）应根据使用目的选择适宜用于检查（或探测）监测装置安装位置、白蚁侵入情况的检测设备。
4 监测装置应符合下列规定：
a）尺寸规格应符合白蚁诱集和灭杀处理的要求，且便于安装、检查和饵料的更换；
b）外壳应具有良好的抗压强度和抗降解性能，颜色宜与安装环境相协调，应设置不小于5mm 的白蚁进出通道；
c）饵料应具有较好的白蚁喜食性，并应具有防腐性能。
5 具有自动报警功能的检测设备应符合下列规定：
a）应具备信号源、信号接收器与数据处理系统等；
b）应具备数据维护、数据通信、数据查询和系统管理等功能；
c）应具有及时、准确报警的功能。
5  白蚁预防

5.1  一般规定

5.1.1 房屋白蚁预防施工时应根据不同房屋建筑的白蚁危害等级，结合项目实际情况选择适宜的白蚁预防技术。房屋建筑白蚁危害等级的确定应符合现行国家标准GB/T 51253—2017《建设工程白蚁危害评定标准》的相关规定。
5.1.2 房屋白蚁预防应采取绿色环保的白蚁综合治理措施，保证房屋白蚁预防效果。
5.1.3 房屋白蚁预防的工作流程应包括：项目受理、现场调查、方案设计、场地清理、药物屏障设置（监测装置安装）、工程验收、复查回访等。 
5.1.4 房屋施工过程中，房屋建筑施工单位应及时清除房屋基础内外及回填土中的树根、树桩、木模板、废旧木质材料和其他含有纤维素的废弃物。对无法拆除的木模板和木制支撑材料等应在填埋前告知白蚁防治单位进行药物处理。
5.1.5 白蚁防治单位应及时掌握相关工程的施工进度。

5.2  施工准备
5.2.1 房屋白蚁预防施工前，应对房屋建筑工程场地情况和白蚁危害情况进行现场调查，并按本指引附录A表A.0.1的规定填写《房屋白蚁预防工程信息表》。
5.2.2 房屋建筑工程场地情况调查应包括下列内容：

1 房屋场地的地址、工程项目名称及建设单位、施工单位、 联系人等信息；

2 房屋的幢数、面积、结构、层数；

3 房屋四周的土质、绿化、道路情况；

4 房屋四周各种地下管线铺设情况和穿透房屋的部位；
5 施工现场的地下水源、地下水位等情况；
6 房屋建筑工程的开工日期、施工进度计划等有关建设情况。
5.2.3 白蚁危害情况调查应包括白蚁种类、危害部位等。发现白蚁危害的，应先进行灭治。
5.2.4 现场调查结束后，应根据工程项目情况和现场调查结果， 确定适宜的白蚁预防技术措施，编制白蚁预防设计施工方案，有工程监理的报送监理单位审批，无工程监理的应由建设单位（房屋使用安全责任人）和白蚁防治单位共同审定，并按本指引附录A表A.0.2填写《白蚁预防设计施工方案报审表》。

5.3  药物屏障

5.3.1 药物屏障可分为药物土壤屏障、药物壁体屏障、药物木构件屏障。每次施工完毕后，按本指引附录A表A.0.3填写《房屋白蚁预防工程药物屏障施工记录表》。
5.3.2 药物土壤屏障包括垂直屏障和水平屏障。

1 药物土壤屏障设置应符合下列规定：
a）无地下室的基础（或埋深不大于3m 的地下室底板下面） 应全部设置水平屏障；

b）埋设在土壤中的基础墙两侧应设置垂直屏障；

c）散水下方土壤表层应设置水平屏障，宽度不应小于 300mm;

d）垂直屏障应紧贴基础或墙体，宽度不应小于150mm，距离地坪深度不应小于500mm；水平屏障距离地坪深度不应小于100mm；垂直屏障与水平屏障宜相互连接。

2 非架空层（图1）、架空层（图2）和地下室（图3）在地基基础中设置药物土壤屏障时应按照本指引5.3.2.1条的规定执行。
[image: image1.png]



图1  非架空层药物土壤屏障设置示意图

1-水平屏障；2-垂直屏障
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图2  架空层药物土壤屏障设置示意图
1-水平屏障；2-垂直屏障
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图3  地下室药物土壤屏障设置示意图

1-水平屏障；2-垂直屏障；3-水平屏障（埋深≤3m时设置）
3 药物土壤屏障设置药液用量应符合下列规定：
a）水平屏障的药液使用量应为4L/m²~5L/m²；
b）垂直屏障的药液使用量应为80L/m³~100L/m³。
    4 房屋室内药物土壤屏障设置，应在铺设防潮材料或浇筑混凝土地坪前进行；有架空层的房屋基础药物土壤屏障设置，应在安放架空板前进行，施工完成后应尽快安装架空板。

5 房屋周围或散水药物土壤屏障设置，应在墙体外围清理、入户管道安装、回填完成后进行。药物土壤屏障设置完成后，应尽快进行室外地坪的施工。

6 水平屏障设置可采用低压喷洒法；垂直屏障设置可采用分层低压喷洒法或杆状注射法。采用分层低压喷洒法的，宜先挖一条宽150mm深400mm的防蚁沟，先在沟底喷洒药液，基本干透后分层回填，再对各层回填土进行喷洒，分层厚度约为200mm。

7 房屋建筑在地坪以下穿越房屋建筑工程的管道、电缆、光缆、煤气管道等附属设施入口处，沿房屋外侧设置宽度≥300mm，环宽≥150mm的环状药物屏障（图4），处理方法参照药物土壤垂直屏障的要求。

    8 采用直埋敷设、保护管敷设、管沟敷设后回填的电缆、光缆、煤气管道等，应进行白蚁预防处理。具体应符合以下要求：

a）宜选用防蚁型的管线，尽量避免采用直埋敷设方式；

b）长期积水或土壤酸碱性不适合白蚁生存的位置可不作处理；

c）管线进出口所在空间如方便进出和检查的，可不做屏障预防处理，但在运行期应做好日常检查、维护工作。

d）直埋敷设的管线，以及管沟敷设后沟内用土、砂等材料回填的管线，应设置药物屏障，环宽≥150mm；
e）保护管敷设的管线，应在管口周围土壤设置药物屏障；也可用密封性能和抗蚁蛀性能良好的材料绑扎处理。
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图4穿越房屋的管线入口处药物屏障设置示意图
1-房屋外墙；2-穿越房屋的管线；3-环状药物屏障
    9 药物土壤屏障宜一次设置完成，不能一次设置完成的，应分次设置，每次施药处理应做好衔接。不应在中、大雨前设置药物土壤屏障。
10 下列情况下，土壤中不应设置药物屏障：

a）有排水沟的地方；

b）距水源6m 以内区域；

c）地下水位以下区域；

d）经常遭受水浸区域；

e）埋深大于3m 的地下室底板下方。
5.3.3  药物壁体屏障

1 房屋的以下部位应设置药物壁体屏障：砌体墙、电梯井、竖向管井、门窗洞口、变形缝、预埋管线、插座、开关、配电箱等。设置要求见表1。
    2 药物壁体屏障设置应在墙体砌筑完成并基本干透后抹灰前进行。
3 药物壁体屏障设置宜采用低压喷洒法，药液使用量应≥1.5L/㎡。
    4 除竖向管井外，石材或混凝土的表面不得施用白蚁防治药物。
    5 变形缝内的杂物应在封闭之前进行清理，难以清理的，应灌注药液进行处理。
    6 药物处理后应保证24小时内防止用水冲刷和浸泡，抹灰前不得再淋水润湿墙面。

表1药物壁体屏障设置要求
	应设置药物屏障的部位
	设置要求

	砌体墙
	10层及以下楼层，设置高度≥500mm

	电梯井、竖向管井
	电梯井、管井底部至地上3层内壁

	门窗洞口
	10层及以下楼层

	变形缝
	3层及以下的变形缝两侧和底部

	预埋线管、插座、开关等位置、配电箱
	10层及以下楼层


5.3.4 药物木构件屏障

    1 木构件应在加工成型后、涂刷防腐剂（或涂料）前设置药物屏障，可采用涂刷法、喷雾法或浸渍法，木构件安装前，应对其与墙面、地面接触部位和嵌入部位进行药物屏障处理。木构件设置药物屏障后，应避免重新切割或钻孔；确有必要做局部修整时，对新形成的断面须进行重新处理。

2 处理木构件的药物可采用白蚁预防药剂或木材防护剂。砖木结构房屋的木构件处理部位应符合表2的要求，相关装饰装修工程木构件处理部位应符合表3的要求。
表2砖木结构房屋木构件药物处理部位

	木构件名称
	药物处理部位

	檩、椽、檐
	整体

	木柱
	两端各约1000mm长度

	木楼板
	贴墙约500mm长度

	木屋架
	上、下弦两端各约1000mm长度

	木门框、木窗框
	贴墙面和贴地面

	木过梁
	整体

	木搁栅（楼幅）
	入墙端500mm长度

	木砖
	整体


表3 相关装饰装修工程木构件药物处理部位

	装饰装修项目
	药物处理部位

	吊顶工程
	木吊杆、木龙骨、造型木板整体

	轻质隔墙工程
	木龙骨、胶合板整体

	木门窗工程
	贴墙面和贴地面

	细部工程
	木门窗套
	预埋木砖、方木搁栅骨架、与墙体对应的基层板整体

	
	木窗帘盒
	窗帘盒底板

	
	固定木橱柜
	靠墙侧板、底板

	
	木扶手、护栏
	与楼面或墙体的接触面

	
	木花饰
	贴墙部分

	墙面铺装工程
	木砖、木楔、木龙骨、木质基层板整体

	地面铺装工程
	木龙骨、垫木整体


    3  木构件进行药物屏障施工时，施药不应少于2次，总药液使用量≥0.20L/㎡。
4  药物木构件屏障施工中对无法拆除的建筑木模板也应设置药物屏障。
5.4 监测控制
5.4.1监测装置的选择和应用应根据房屋结构、附属绿地、管线分布和白蚁种类等情况综合确定。

5.4.2附属绿地宜使用地下型监测装置的方式进行预防。移植的绿化树木宜选用白蚁不喜食树种，移植时要先进行白蚁检查和预防，有危害的应进行白蚁灭治。原有的绿化树木应结合施工准备期的白蚁危害调查进行防治。

5.4.3 监测装置应在房屋建成、小区绿化验收合格后安装。
5.4.4 安装白蚁监测装置前，应确认安装位置未经药物处理；应了解安装区域地下管线分布情况，避免安装监测装置时造成破坏。
5.4.5 监测控制施工前应编制施工方案，方案内容应包括监测装置的材料、安装位置和数量、施工安排、注意事项等。

5.4.6 白蚁监测装置的安装（图5）应符合以下规定：
1 装置应安装在房屋四周、离外墙 500mm～1000mm 范围内的土壤中；有散水坡的，沿散水坡外沿100mm～500mm 范围内安装；
2 装置的安装间距宜为3000mm～5000mm；

3 装置在附属绿地的安装位置和安装数量，应符合产品说明书的要求，并根据绿地的树种、面积、白蚁种类和密度、饵料对白蚁的适口性等因素适时调整；

4 地下型监测装置应紧贴周边土壤，顶盖应与地面齐平。当在人员活动频繁、管理条件较差的环境中安装监测装置时，在其顶盖上方宜覆盖 20mm～50mm 厚的土壤或草皮。

5  监测装置安装完毕后，应对装置进行编号，绘制安装位置平面图，按本指引附录A表A.0.4填写《房屋白蚁预防工程监测装置安装记录表》。
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图5 白蚁监测装置安装示意图
1—外墙； 2—散水坡； 3—白蚁监测装置

5.4.7 白蚁监测装置的检查应符合以下规定：

1 白蚁监测装置应定期进行检查，检查时间为 3 月～11 月；

2 安装后的检查频次：

a） 乳白蚁：一年检查不少于 4 次；

b） 散白蚁：一年检查不少于 3 次；

c）其他白蚁种类：一年检查不少于 2 次。

5.4.8 白蚁监测装置的维护应符合以下规定：

1 更换损坏的监测装置，补充丢失的监测装置；

2 更换监测装置内发霉、腐烂的饵料；

3 调整松动、积水和遭破坏的监测装置的安装位置；

4 清除监测装置四周的灌木、杂草，清除监测装置内的泥土、树根、草根；

5 驱赶进入监测装置内的其他昆虫和小动物；

6 根据房屋四周的土壤、绿化等环境发生的变化，调整监测装置的安装位置或增减监测装置的数量。

5.4.9 白蚁监测装置内发现白蚁后的处理应符合以下规定：

1 根据白蚁对饵料的取食速度，每月至少检查一次；

2 根据饵料的消耗程度，及时在装置内加入饵剂，并适时检查；

3 当饵剂消耗到一定程度时及时补充，直至白蚁群体彻底消灭；

4 如白蚁数量很多，应在四周500mm 范围内，添加一定数量的监测装置。对乳白蚁危害的，宜增设3个～4个；对散白蚁危害的，宜增设1个～3个。

5 具有自动报警功能的地下型监测装置，检测设备接收到报警信号时，应人工实地确认装置内白蚁活动情况。
5.4.10 白蚁监测装置检查、维护、处理后，按本指引附录A表A.0.5填写《房屋白蚁预防工程监测装置检查和维护记录表》。

5.4.11 白蚁群体被消灭后，应对相关监测装置进行清理，在附近安装新的监测装置。
5.5  工程验收

5.5.1 药物土壤屏障、壁体屏障施工结束前，建设单位或监理单位应委托第三方专业检测机构对药物土壤屏障、药物壁体屏障实施情况进行质量抽检，其中药物土壤水平屏障、药物壁体屏障至少抽检1个样品，药物土壤垂直屏障至少抽检2个样品，质量抽检中的药物检测方法见附录B。药物检测结果均应符合表4、表5的要求。
表4药物土壤屏障药剂含量合格指标                                
	药剂名称
	干土样本药剂含量（单位：mg/kg）

	毒死蜱
	≥ 23

	联苯菊酯
	≥ 2

	吡虫啉
	≥ 5

	其他药剂
	应检出


表5药物壁体屏障药剂含量合格标准
	药剂名称
	壁体样本药剂含量检测结果

	毒死蜱
	应检出

	联苯菊酯
	应检出

	吡虫啉
	应检出

	其他药剂
	应检出


5.5.3 任一样品质量检测不合格的，不合格屏障应立即返工并做好相应记录，无法返工的应进行药物屏障补救处理，补救处理后要做好相应记录。
5.5.4 白蚁预防药物屏障补救处理应符合以下要求：

1 浇筑混凝土地坪后实施药物土壤屏障补救时，沿房屋散水坡紧贴外墙钻孔，直至达到土壤层，孔的直径10mm～20mm，孔距≤500mm，水平屏障在钻孔深度10mm～50mm处灌药，垂直屏障每个孔在200mm～300mm、10mm～50mm两个深度处灌药，各孔每个深度灌注药液量为2L～3L，处理完毕后填塞孔道复原。
2 向管井内喷洒药液，保证管井3层以下内壁及底部充分吸附药液；

3 采用高压喷雾机从3层以下变形缝两端向内喷淋药液；
4 房屋附属绿地应安装白蚁监测控制装置，安装数量和检查频次应按照产品说明的最高值。
5.5.5 房屋白蚁预防工程完工后，白蚁防治单位应及时整理相关施工资料，进行验收前自检。自检合格的，向建设单位申请竣工验收。建设单位收到申请后，应及时组织有关单位进行白蚁预防工程竣工验收，房屋白蚁预防工程竣工验收包括以下项目：
1 工地范围及周边场地蚁患的检查与处理情况；
2 药物屏障的设置情况；
3 监测装置的安装情况。
5.5.6 竣工验收资料应符合表6的有关规定。
表6 白蚁预防工程竣工验收资料

	资料项目
	资料内容

	1、资格文件
	项目概预算、工程合同、施工方案、白蚁防治单位有关证件复印件、备案回执

	2、综合管理记录
	《房屋白蚁预防工程信息表》、施工方案报审表、工程质量事故记录、完工总结

	3、药剂、监测装置、饵剂、饵料的质量证明文件
	工程材料报审表、出厂合格证、药物屏障检测报告

	4、施工记录
	每次施工的现场记录（监测装置安装位置平面图）、施工汇总表

	5、其他资料
	实施总结报告


5.5.7 白蚁预防工程竣工验收合格后，按本指引附录A表A.0.6填写《房屋白蚁预防工程竣工验收报告》。

5.5.8 白蚁防治单位应及时整理有关工程验收资料，按规定移交建设单位，建设单位和白蚁防治单位按规定做好资料存档，保存期限不得低于包治期。
5.6 复查回访

5.6.1  房屋建筑及其附属绿地应在竣工验收合格后定期进行复查回访，按照本指引相关要求进行维护和处理。
5.6.2  白蚁预防包治期内，每年复查回访不少于1次，监控装置的检查维护按本指引第5.4.6条执行。复查时应对房屋和周边环境进行检查，发现房屋蚁害的，白蚁防治单位应按相关规定采取措施进行灭治。
5.6.3  复查完毕，按本指引附录A表A.0.7填写《房屋白蚁预防工程复查回访表》（药物屏障使用）。 

6 白蚁治理

6.1 一般规定
6.1.1 白蚁治理包括房屋白蚁灭治和区域白蚁治理。
6.1.2 白蚁治理的工作流程应包括：项目受理、蚁情调查、方案制定、灭治施工、效果评价、档案管理等。单户房屋白蚁灭治的相关工作流程可参照执行。
6.1.3 白蚁治理施工方案应由白蚁防治单位技术负责人审核后，经房屋使用安全责任人、政府相关部门或监理单位等审定后实施。

6.1.4 白蚁治理应贯彻绿色发展理念，协调应用多种措施，尽量减少化学药物的使用。

6.2 蚁情调查

6.2.1 蚁情调查可采取现场勘查、装置监测和仪器探测等方法。现场勘查方法详见附录F。
6.2.2 房屋白蚁灭治的蚁情调查应按幢（或户）进行，调查应包括下列主要内容：
    1 白蚁种类及活动范围；

    2 白蚁危害部位及房屋损坏程度；

    3 白蚁分飞和巢位情况；

    4 房屋建筑及其附属绿地白蚁发生情况；

    5 白蚁治理历史。

6.2.3 房屋白蚁灭治的蚁情调查结束后，应按本指引附录C表C.0.1的规定填写《房屋蚁情调查记录表》。
6.2.4 区域白蚁治理的蚁情调查应包括以下内容：

    1 治理区域的范围、地址、名称和建设情况；

    2 白蚁预防和治理的历史情况；
    3 房屋周边土质、绿化和植被情况；
    4 地下管线铺设情况；

    5 区域内房屋建筑及其附属绿地白蚁危害情况。
6.2.5 区域白蚁治理的蚁情调查结束后，应按本指引附录C表C.0.2的规定填写《区域蚁情调查记录表》。
6.2.6  白蚁治理蚁情调查应参照国家标准GB/T 51253-2017《建设工程白蚁危害评定标准》规定的白蚁危害程度、白蚁危害比例等进行白蚁危害等级评定，房屋白蚁危害等级评定分为I级、II级、III级。

    1 白蚁危害I级：白蚁轻微危害或存在白蚁危害潜在风险。

    2 白蚁危害I

 = 1 \* ROMAN \* MERGEFORMAT I级：白蚁中度危害。

    3 白蚁危害III级：白蚁严重危害，房屋本体已产生较严重的白蚁危害或存在重大的危害风险。
6.3 方案制定
6.3.1 房屋白蚁灭治实施前，应根据蚁情调查结果，按本指引附录D表D.0.1的规定填写《房屋白蚁灭治工程施工方案》。施工方案由白蚁防治单位技术负责人审核合格后，并经房屋使用安全责任人同意后实施。施工方案应符合白蚁防治技术水平及发展趋势的要求，具有科学性、合理性和可操作性。施工安排应符合白蚁的活动规律与白蚁防治技术要求。
6.3.2 区域白蚁治理应根据蚁情调查和现场情况按本指引附录G的要求选择2种或以上的灭治方法制定治理方案。在区域范围内的附属绿地宜采用监测控制技术，达到降低区域白蚁种群密度的目的。对适宜采用药物屏障的治理对象，应按本指引第5.3节的规定制定方案。情况特殊的区域治理方案可经相关专家进行技术论证后制定。

6.4 灭治施工
6.4.1 房屋白蚁灭治施工
    1 房屋白蚁灭治施工应严格按照技术方案施工,在实际施工时,如发现施工现场与设计的技术方案不符时,应根据实际情况变更技术方案,变更内容应有详细记录。

    2 房屋白蚁灭治可采用液剂药杀法、粉剂药杀法、诱杀法、挖巢法、熏蒸法、冷冻法、高温法、监测控制技术等,同一现场同种白蚁宜选取1种最佳的防治方法进行施工处理。蚁害严重的房屋建筑及其附属绿地可安装监测装置诱集白蚁,诱集到的白蚁应进行灭杀处理。

    3 白蚁防治单位对房屋白蚁灭治应实行流程控制和过程管理,并满足下列要求:

a）设立项目组,配备满足施工要求的各类人员,实行项目负责人制;

b）委托方应对项目进行全过程监督,负责项目综合治理过程的协调和治理效果的验收。

    4  房屋白蚁灭治各种方法的施工要求、处理步骤按附录G执行。

5 施工结束后,应按本指引附录D表D.0.2的规定填写《白蚁治理工程施工记录表》。
6 在白蚁治理期内应定期检查，检查频次每年不少于2次，在白蚁活动盛期至少1次。安装监测装置的应按本指引第5.4.9～5.4.14条的规定进行检查、维护，并按本指引附录D表D.0.3的规定填写《白蚁治理工程监测装置检查和维护记录表》。
6.4.2区域白蚁治理施工

1 区域白蚁治理实施时应实行过程管理。实施过程中现场情况与方案不符合的，应根据实际情况变更方案。

    2 区域白蚁治理应根据白蚁危害评定等级分类实施。
    3 白蚁危害为I级的，可进行日常巡检、监测装置预警和白蚁分飞监测。
a）日常巡检宜安排在白蚁活动频繁的 3月～11月进行。
b）监测装置的安装位置应合理，安装数量应足够，检查频次每年不少于4次。

c）蚁情监测期间发现白蚁活动的，应分析原因，并视危害程度开展白蚁治理。
    4 白蚁危害为II级的，应对发现白蚁危害的位置进行治理。
a） 对发现白蚁危害的房屋及四周相邻的房屋内部和附属绿地进行全面的白蚁危害情况检查。
b）根据白蚁种类和危害现状，选择合适的治理方法。采用监测装置的，确保安装数量，检查频次每年不少于6次。
c）治理完成后，应采取必要的白蚁预防和蚁情监测措施。

    5 白蚁危害为III级的，应在区域范围内进行综合治理。

a）区域内所有房屋、附属绿地应进行蚁情调查和白蚁危害等级评定。
b）白蚁治理方案应根据蚁情调查结果进行编制，应由白蚁防治单位技术负责人审核合格后，经政府相关部门、监理方同意后实施。

c）根据白蚁种类和危害现状，选择合适的治理方法。采用监测控制系统进行治理的，检查频次每年不少于8次。

d）治理完成后，应采取必要的白蚁预防和蚁情监测措施。

6.4.3施工完毕后，按本指引附录D表D.0.2和表D.0.3的规定填写《白蚁治理工程施工记录表》和《白蚁治理工程监测装置检查和维护记录表》。

6.5效果评价

6.5.1 房屋白蚁灭治周期应不少于1年，区域白蚁治理周期应不少于2年。治理周期结束前应组织效果评价。
6.5.2 房屋白蚁灭治的效果评价

    1 房屋白蚁灭治的效果评价应按本指引附录D表D.0.4填写《房屋白蚁灭治工程效果评价表》。

    2  房屋白蚁灭治的效果符合下列情况应评价合格：

a）已发现的白蚁危害点经灭治后未发现白蚁活体；

b）治理期内已治理房屋未出现新的白蚁活动迹象。
6.5.3区域白蚁治理的效果评价

1 区域白蚁灭治的效果评价应按本指引附录D表D.0.5填写《区域白蚁治理工程效果评价表》。

    2 区域白蚁治理效果评价方法应符合下列规定：
a）治理区域内已发现白蚁危害的点位应全部进行评价；

b）对发生过白蚁危害的治理对象，应抽取不少于5处房屋建筑、不少于3处园林植被作为评价点进行现场勘查；

c）采用监测装置的应在评价前至少3个月确定评价点，并按要求安装监测装置，装置安装和评价活动应在白蚁活动盛期进行。

3 区域白蚁治理的效果符合下列情况视为评价合格：
a）治理区域内已发现的白蚁危害点经治理后未发现新的白蚁活动迹象；

b）治理区域内，房屋建筑及其附属绿地白蚁危害按现行国家标准GB/T 51253—2017《建设工程白蚁危害评定标准》评定不高于I级。

c）治理区域内有活体白蚁的危害点下降90%及以上。

d）未发生安全生产事故。

6.5.4白蚁治理效果评价应包括技术资料的完整性、白蚁防治实施的规范性、白蚁治理效果等内容。
6.6 档案管理

6.6.1 白蚁防治单位治理档案资料的收集、整理、归档应及时、准确，档案资料内容应真实、完整，实行“一个项目一个档案”。
6.6.2 房屋白蚁灭治归档资料应包括下列内容：

 合同或委托单、蚁情调查报告、施工方案、施工记录表及施工拍摄的照片或视频、效果评价表。
6.6.3 区域白蚁治理的归档资料应符合表7的要求。

表7 区域白蚁治理的技术资料清单
	序号
	资料项目
	资料内容

	1
	合同
	合同（或受理资料）、附件

	2
	白蚁防治单位和人员有关资料
	白蚁防治单位和人员有关资料复印件

	3
	蚁情调查资料
	蚁情调查记录表，调查报告和危害等级评定结果

	4
	技术方案
	施工方案、相关图纸、变更联系单等

	5
	材料药物器械质量证明文件
	材料药物器械质量证明文件

	6
	综合管理记录
	药物、设备出入库表单；施工安全记录；药物、产品、设备等质量证明文件和抽检报告等

	7
	治理施工
	施工记录表和相关照片或视频

	8
	效果评价
	效果评价表


附录A

（规范性目录）

白蚁预防工程表式

表A.0.1 《房屋白蚁预防工程信息表》
	工程名称
	
	工程地址
	

	建设单位
	
	联系人
	
	联系电话
	

	监理单位
	
	施工单位
	

	房屋用途
	
	房屋结构
	

	白蚁防治

单位
	
	联系电话
	

	房屋幢数
	
	层    数
	

	建筑面积
	
	底层面积
	

	建筑

场地

和周围环境蚁害及处理情况
	 白蚁防治单位负责人：                  

日  期：   年     月    日

	建筑场地

清理

情况
	白蚁防治单位负责人：                   

日   期：   年     月    日

	备注
	


表A.0.2白蚁预防设计施工方案报审表

	工程名称
	

	白蚁防治单位申报函
	我方已经根据施工合同的有关约定、施工图设计文件要求及相关的施工依据文件和质量验收依据文件规定完成了                                                      [分部/子分部/分项（或系统/子系统）等的工程名称]专业工程以下方案（详见附件）的编制，并经我单位技术质量负责人审批通过；请予以审查。

附：(专业施工方案

(测（调）试方案

(主要材料、构（配）件、设备进场抽检复验的第三方检测方案

(工程实体质量的第三方检测方案

      (                                    
              白蚁防治单位负责人签名：      
                （盖章）
               年 月 日

	监理

（建设单位）

审查意见
	审查意见：
专业监理工程师：

（建设单位项目负责人）签名：

年 月 日
	审查意见：
总监理工程师：

（建设单位项目负责人）签名：    
（盖章）
年 月 日




表A.0.3 房屋白蚁预防工程药物屏障施工记录表
	工程名称
	
	建设单位
	

	监理单位
	
	白蚁防治单位
	

	施工药物
	

	施工日期
	     年   月   日

	施工现场内容
	施工部位
	施工方法
	药液使用量

（L/㎡或L/m³）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	备注：

	白蚁防治单位意见：

项目负责人签名：    

（盖章）

年 月 日

	监理（建设）单位意见：

监理工程师（建设单位项目负责人）签名：    

（盖章）

年    月   日


附件：施工水印图片。             

本记录一式叁份,甲、乙、监理三方保存，作为工程验收依据。

表A.0.4  房屋白蚁预防工程监测装置安装记录表
登记编号：
	工程
情况
	工程名称
	
	工程地址
	

	
	施工联系人
	
	联系电话
	

	
	建筑面积
	
	占地面积
	

	施工
记录
	房屋幢号
	

	
	房屋长度
	
	房屋宽度
	

	
	房屋周长
	
	监控系统名称
	

	
	安装数量
	
	安装工时
	

	安装
情况
	             白蚁防治单位负责人签名（盖章）：

        年   月   日

	建设单位 （监理单位）  意见
	签名（盖章） 

年   月   日   


附：监测装置安装位置标示图。
表A.0.5房屋白蚁预防工程监测装置检查和维护记录表
登记编号：

	工程名称
	
	
	工程地址
	
	

	工地联系人
	
	
	联系电话
	
	

	房屋幢号
	
	
	层   数
	
	

	安装时间
	
	
	安装数量
	
	

	监测装置

编    号
	检查日期及情况

	
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检查人员
	
	
	
	
	

	审核人员
	
	
	
	
	

	备注
	表格记录方式：

1.有白蚁标记+，无白蚁标记-；

2.乳白蚁种群标记C，散白蚁种群标记R，土白蚁种群标记O，大白蚁种群标记M；

3.重新更换饵料标记☆；

4.投入饵剂标记△。


附：监测装置施工图。
表A.0.6房屋白蚁预防工程竣工验收报告

编号：

	项目名称
	
	建筑面积
	

	楼盘名称
	
	建设规模
	

	施工地址
	
	合同价格
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	建设单位
	
	联系人
	
	联系电话
	

	白蚁防治单位
	
	联系人
	
	联系电话
	

	监理单位
	
	联系人
	
	联系电话
	

	施工项目
	完成情况

	1.工地范围及周边场地蚁患的检查与处理情况
	

	2.药物土壤屏障设置
	

	3.药物壁体屏障设置
	

	4.木构件屏障设置
	

	5.监控装置
	

	6.其他
	

	建设单位/房屋安全责任人验收意见
	监理单位验收意见
	白蚁防治单位验收意见

	验收合格

（盖章）

验收人：     年 月 日
	验收合格

（盖章）

验收人：     年 月 日
	验收合格

（盖章）

验收人     年 月 日

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	包治期
	年，      自     年     月   日起至     年    月   日

	承 诺

	    本单位承诺所填报的内容及提交资料真实、完整、合法、有效，与原件一致，并对因提交虚假资料所引发的一切后果承担相应的法律责任。
 建设单位（盖章）             负责人（签字）：               年 月 日      


附：1.药物屏障检测报告；
2.房屋白蚁预防工程药物屏障施工记录（监测装置安装位置平面图）。

表A.0.7  房屋白蚁预防工程复查回访表
（药物屏障使用）

登记编号：
	工程名称
	
	工程地址
	

	建筑面积
	
	房屋幢数
	
	竣工日期
	

	建设单位
	
	联系方式
	

	物业管理

单位
	
	联系方式
	

	白蚁防治

单位
	
	联系方式
	

	复查情况

	蚁害情况：

检查人：           检查日期：    年  月  日

	处理情况/建议：

处理人：           处理日期：    年  月  日

	物业管理单位（建设单位或业主代表）意见：

                      （签章）

年  月  日
	白蚁防治单位意见：

（签章）

年  月  日

	备注
	本次回访复查系该工程项目竣工后第        年第       次复查。


附  录  B

（规范性附录）

白蚁预防工程药物屏障检测方法
B.1目的

利用高效液相色谱仪来检测在白蚁预防工程施工基础部位药物处理后，土壤和壁体屏障中毒死蜱、联苯菊酯和吡虫啉等白蚁预防药物的含量。

B.2适用范围

适用于利用高效液相色谱仪来检测药物屏障样品中毒死蜱、联苯菊酯和吡虫啉等白蚁预防药物的含量。

B.3 术语和定义


B.3.1 干土药物含量 
室内自然晾干的药物土壤样品中检测出的药物有效成分含量。 
B.3.2 标准溶液 
已知有效成分准确浓度的溶液。 
B.3.3 试样溶液 
用药物土壤样品按照要求制备的待测溶液。 
B.3.4 外标法
以待测成分的标准品作为对照物质，相对比较以求得待测样品有效成分含量的一种计量分析方法。
B.4 样品采集和运储 
B.4.1 人员要求 

应由专业人员组成采样组，采样时应不少于两人。 

B.4.2 采样器具 

B.4.2.1 工具：钻孔机、铁铲或可以垂直向地下取土的器具。 

B.4.2.2 器材文具：卷尺、样品袋、样品标签、记录本和笔等。 

B.4.2.3 防护用品：工作服、安全帽、口罩和防渗胶质手套等。 

B.4.3 采样时间和要求 

B.4.3.1 土壤屏障：在白蚁预防施工处理后5 d内，土壤表面无积水时进行土壤样品采集。采样前，应清除施药土壤表面的覆盖物和杂质。采样后应恢复土壤化学屏障的完整性。 

B.4.3.2 壁体屏障部位：在白蚁预防施工处理后24h内。

B.4.4 采集方法 

B.4.4.1 水平屏障
1）采样点在白蚁预防施药处理区内随机和等量原则进行分布，两个相邻采样点距离不少于 5m，每个样品至少5个采样点。
2）在施药后5 d内，用取样器对水平屏障施药区域地面钻取圆柱体试样，将取样器垂直旋转下插，取样深度0cmm～10cm，分别置于塑料袋内密封备用。5个采样点试样混合成一个样品，总重量不少于1kg。 

B.4.4.2 垂直屏障 

1）采样点在白蚁预防施药处理区内随机和等量原则进行分布，两个相邻采样点距离不少于 5m，每个样品至少5个采样点。
2）在施药后 5 d内，用取样器对垂直屏障施药区域地面钻取圆柱体试样，将取样器垂直旋转下插，每个采样点宜分层提取试样，按10cmm～30cm、30cmm～50cm深度采集，将相同深度5个采样点的试样混合，形成10cmm～30cm和30cmm～50cm深度两个样品，分别置于塑料袋内密封备用。一个样品总重量不少于1kg。 
B.4.4.3 壁体屏障
1）采样点在白蚁预防施药处理区内随机和等量原则进行分布，两个相邻采样点距离不少于 20m，每个样品至少5个采样点。
2）对墙体材料（避开砖缝）钻孔的方式进行采样，在施药后 24 h内在离地面高度 20cmm～40cm 之间，用钻孔机 φ76 钻头对墙体材料钻取圆柱体试样，分别置于塑料袋内密封备用。轻质砖的采样深度为 3cm、实芯砖的采样深度为 2cm。5个采样点试样混合成一个样品，总重量不少于0.5kg。 

B.4.4.4 样品采集完成后，采样人员应做好采样记录。 

B.4.5 样品包装和运储 

B.4.5.1 包装 

采集的土样应立即用样品袋密封，贴上标签并编号，样品标签伴随样品的各个阶段，直至形成报告结果。标签应包括采样日期、工程名称、药物名称、采样部位、采样人等信息。 

B.4.5.2 运储 

样品袋密封后应立即放在阴凉、避光的环境中，及时送回实验室。样品运输过程中严防样品的损失、混淆和污染，样品接收者与送样者应在送样记录上签字，送样记录双方各存一份。样品处理前，在4℃ 下保存不超过14 d，在-20℃下保存不超过1个月。备份样在-20℃下保存不超过3个月。

B.5 土样的质量含水率测定 

B.5.1 土样制备 

在进行土壤含药量检测的同时，准确称取10 g（精确至0.1 g）混均匀后的土样进行含水率的测定，平行重复三次。把已称重的土样置于已恒重的称量瓶中，105℃烘干12 h，取出放在干燥器中冷却，称重，计算含水率。

B.5.2 土样的质量含水率m0（%）按式（1）计算：
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式中：

m0－土样的质量含水率（%）；

m1－土样的湿质量，单位为克（g）；

m2－土样的干质量，单位为克（g）。

B.5.3 结果计算

以三次测定值的算术平均值为含水率测定结果。

B.5.4允许差

三次平行测定结果之差不大于3%。

B.6.土样的药剂含量测定

B.6.1方法提要

在酸性条件下，用甲醇提取土壤中的毒死蜱、联苯菊酯和吡虫啉，经过超声破碎萃取法，高速离心，净化后，用液相色谱法检测，根据色谱峰的保留时间定性，外标法定量。

B.6.2试剂和溶液

甲醇：色谱级。

水：超纯水或新蒸二次蒸馏水。

无水硫酸钠：分析纯，500℃灼烧 3 h备用。

冰乙酸。
冰乙酸-甲醇溶液（CH₃COOH+CH3OH=1 + 999）：移取冰乙酸溶液 1 mL 加入甲醇，定容至 1000 mL。
药物标准品：

毒死蜱标样：已知质量分数，97.6%；

联苯菊酯标样：已知质量分数，100.0%；

吡虫啉标样：已知质量分数，99.6%。

B.6.3仪器设备

高效液相色谱仪：具有可变波长紫外检测器。

色谱数据处理机或色谱工作站。

色谱柱：150 mm×4.6 mm（内径）不锈钢柱，内装C18、5μm填充物（或具等同效果的色谱柱）。

过滤器：滤膜孔经约0.45μm。

定量进样管：5μL。

超声波清洗器。

回旋式振荡器。

马弗炉：温度可达600℃。

离心管：50mL。 

离心机：转速不低于 4000r/min。 

电子天平：0.0001g，0.01g。 

容量瓶：分别为 10mL、25mL、50mL、100mL。 

B.6.4测定步骤

B.6.4.1标样溶液的制备

标准储备液：分别称取毒死蜱、联苯菊酯和吡虫啉标准品各 0.05g（精确至 0.0001g）于 50 mL 容量瓶中，用少许色谱纯甲醇溶解后，用色谱纯甲醇定容至刻度，即得标准储备液（1000 mg/L），贮于-20℃冰箱中待用。标准储备液储存时间不超过 6 个月。 

标准工作溶液：移取适量标准储备液用甲醇定容，依次稀释可得到不同浓度的标准工作溶液，备用。标准工作溶液储存时间不超过 3 个月。 

B.6.4.2试样溶液的制备

称取 20.0g（精确至 0.1g）混均匀后的土样品于 100mL 离心管中，加人 10g 无水硫酸钠，混合均匀后，准确加入 25 mL 冰乙酸甲醇溶液，剧烈振荡 1 min，然后在超声清洗仪中超声 30 min，之后在离心机上以 4000r/min 高速离心 10 min，取上层清液过 0.45μm 微孔滤膜，滤液供上机测定。 

B.6.4.3高效液相色谱操作条件

流动相：（甲醇：水）= 90:10，经滤芯过滤，并进行脱气。

流速：1.0 mL/min。

柱温：40 ℃

检测波长：240 nm

进样体积：5μL。

在上述条件下三种药物的保留时间约分别为吡虫啉1.8min，联苯菊酯2.7min，毒死蜱3.3min。典型色谱图见附图。

注：上述操作参数是典型的，可根据不同仪器特点，对给定的操作参数作适当调整，以期获得最佳效果。

B.6.4.4测定

在上述操作条件下，待仪器基线稳定后，连续注入数针标样溶液，直至相邻两针目标物峰面积相对变化小于1.5％时，按照标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液的顺序进行测定。

B.7计算

B.7.1 湿土样和干土样的药剂含量计算
B.7.1.1湿土样品中的药剂含量m3（mg/kg）按式（2）计算：
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式中：

m3－试样中目标物质量分数的数值，单位为毫克每千克（mg/kg）；

S样－试样溶液中目标物峰面积的平均值，单位为毫伏·秒（mv.sec）；

m4－标准溶液浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL ）；

V定－试样的定容体积，单位为毫升（mL）；

S标－标样溶液中目标物峰面积的平均值，单位为毫伏·秒（mv.sec）；

m5－试样质量的数值，单位为千克（ kg ）。

B.7.1.2干土样品中的药剂含量m6（mg/kg）按式（3）计算：
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式中：

m6－干土样的药剂含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

B.7.2 回收率 

在20g空白对照土壤中，分别添加不同浓度的标准样品，按上述方法进行提取、分析和计算，毒死蜱、联苯菊酯、吡虫啉的回收率在80％～110％之间。 

B.7.3 允许差

两次平行测定结果相对差不大于10%，取其算术平均值作为测定结果。

B.8 结果判定 

B.8.1 药物土壤屏障：
1） 当干土样品药剂检测值在表 1 指标范围内，判定为合格；当干土样品药剂检测值在表 1 指标范围外，判定为不合格。 

2）下列表1 中未列明的白蚁预防药物，作定性判定：应检出，检出判定为合格；未检出，判定为不合格。 

表1 土壤化学屏障中药剂含量合格判断指标范围

	药剂名称
	干土中药剂含量（单位：mg/kg）

	毒死蜱
	≥23

	联苯菊酯
	≥2

	吡虫啉
	≥5

	其他药剂
	应检出


B.8.2 壁体屏障部位：

药物壁体屏障药剂含量作定性判定：应检出。检出判定为合格；未检出判定为不合格。具体见表2。
表2药物壁体屏障药剂含量合格标准
	药剂名称
	壁体样本药剂含量检测结果

	毒死蜱
	应检出

	联苯菊酯
	应检出

	吡虫啉
	应检出

	其他药剂
	应检出


B.9 安全 

B.9.1 防护 

B.9.1.1 采样、分析操作人员应经过专业培训，熟悉采样器械及分析仪器的使用方法。 

B.9.1.2 采样时，应穿工作服、胶鞋、戴好安全帽。 

B.9.1.3 分析过程中，应注意通风及防止有机溶剂伤害。 

B.9.2 应急措施 

如发生中毒，应将中毒者带离现场，清除毒物，脱掉污染的衣裤。对经口中毒者按相关急救方法进行处理；眼睛如沾染杀虫剂，应用大量清水或生理盐水冲洗，必要时送医院治疗。 

B.9.3 土壤样品和废液处理 

分析废液和废弃土样应集中安全处理，防止对环境的污染。

附图：白蚁预防施工处理后土壤药物检测色谱图

典型液相色谱图（见图1、图2、图3）。
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图1 毒死蜱样品的液相色谱图
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图2 联苯菊酯样品的液相色谱图
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图3 吡虫啉样品的液相色谱图
附录C 
（规范性附录）

白蚁危害情况调查表式
表C.0.1 房屋蚁情调查记录表
登记编号：                                 调查日期：     年    月     日
	联系地址
	

	概况
	房屋使用安全责任方
	
	联系方式
	

	
	名称/幢号/房号
	
	建造年份
	年

	
	结构类型
	□木结构  □砌体结构  □钢混结构
	建筑面积
	        m2

	
	白蚁预防史
	□有  □无
	预防时间
	

	
	白蚁危害史
	

	白蚁危害现状
	有无白蚁危害
	□有  □无（如无，以下不填）

	
	房屋主体

白蚁危害情况
	白蚁种类：□乳白蚁  □散白蚁  □土白蚁 □大白蚁  □楹白蚁  □堆砂白蚁  □其他：         

	
	
	（危害点和危害程度）

	
	周边环境

白蚁危害情况
	

	白蚁危害程度
	□I级（基本无蚁害）  □Ⅱ级（危害一般）  □Ⅲ级（危害严重）

	调查人员
	
	房屋使用

安全责任方
	

	备注
	


表 C.0.2 区域蚁情调查记录表
评定日期：   年   月    日
	项目名称
	

	治理区域地址
	

	概况
	联系人
	
	联系方式
	

	
	房屋建筑总数
	
	建筑面积
	m2

	
	现场调查总数
	
	建筑面积
	m2

	白蚁危害情况
	Ⅰ级白蚁危害房屋
	幢
	区域房屋建筑白蚁危害等级指数
	

	
	Ⅱ级白蚁危害房屋
	幢
	
	

	
	Ⅲ级白蚁危害房屋
	幢
	
	

	
	白蚁种类
	□乳白蚁  □散白蚁  □土白蚁 □大白蚁  □楹白蚁

□堆砂白蚁 □其他：

	
	房屋建筑

白蚁危害情况
	

	
	园林植被

白蚁危害情况
	

	评定

结论
	

	白蚁危害程度
	□I级（基本无蚁害）  □Ⅱ级（危害一般）  □Ⅲ级（危害严重）

	调查

人员
	
	区域治理

责任方
	

	备注
	


附录D 
（规范性附录）

白蚁治理工程表式

表 D.0.1房屋白蚁灭治工程施工方案
登记编号：
	项目地址
	

	房屋使用安全责任方
	
	联系方式
	

	白蚁防治单位
	
	联系方式
	

	房屋结构
	
	建筑面积
	m2

	药物名称
	
	用药量
	

	监测装置

名称
	
	装置数量
	

	其他药物

及设备
	

	施工方案：

编制人：

年   月   日

	审核意见
	                     白蚁防治单位审核人：

年   月   日

	
	                      房屋使用安全责任方：

年   月   日

	备   注
	


表D.0.2白蚁治理工程施工记录表
登记编号：                                    施工日期：      年   月   日
	项目地址
	

	工程类型
	□房屋白蚁灭治  □区域白蚁治理 

	白蚁防治单位
	
	联系方式
	

	房屋结构
	
	建筑面积
	m2

	药物名称
	
	用药量
	

	监测装置

名称
	
	装置数量
	

	其他药物

及设备
	

	施工情况（如安装地下型监测控制装置需标注布点图）：

施工方：

年   月   日

	房屋使用安全责任方（政府相关部门、监理单位）意见
	签字：

年   月   日

	备   注
	


附：施工图片或视频。
表D.0.3 白蚁治理工程监测装置检查和维护记录表
	项目名称
	

	工程地址
	

	工程类型
	□房屋白蚁灭治  □区域白蚁治理

	房屋联系人
	
	联系电话
	

	安装时间
	
	安装数量
	

	监测装置

编    号
	检查日期及情况

	
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检查人员
	
	
	
	
	

	审核人员
	
	
	
	
	

	备    注
	表格记录方式：

1、有白蚁标记＋，无白蚁标记－；

2、乳白蚁种群标记C，散白蚁种群标记R，土白蚁种群标记O，大白蚁种群标记M；

3、重新更换饵料标记☆；

4、投入饵剂标记△；

5、应附监测装置施工图。


	
	表 D.0.4  房屋白蚁灭治工程效果评价表
登记编号：
工程名称
工程地址
工程
资料
灭治合同
□无  □有
现场调查
□无  □有
施工方案
□无  □有
施工记录
□无  □有
白蚁灭
治处理
白蚁危害点处理
发现   处
处理   处
监测控制系统
埋设       个
检查维护     次
其他处理
白蚁灭
治效果
评价
指标
评价项
已发现的白蚁危害点经灭治后未发现白蚁活体
□符合 □不符合
治理期内已治理房屋未出现新的白蚁活动迹象
□符合 □不符合
用户
评价
□满意 □基本满意   □不满意

   房屋使用安全责任人：
                                      年   月     日
评价
结论
             评价人：
                                 白蚁防治单位（公章）
                                      年   月     日
备注



	表D.0.5 区域白蚁治理工程效果评价表

	
	登记编号：

	工程名称
	

	一、技术资料完整性

	合同文件
	□齐全 □不齐全
	蚁情调查资料
	□齐全  □不齐全

	综合治理技术方案
	□齐全 □不齐全
	施工记录
	□齐全  □不齐全

	安全生产记录
	□齐全 □不齐全
	施工总结
	□齐全  □不齐全

	其他资料
	

	二、药械的合规性

	白蚁防治药剂
	□符合 □不符合
	监测控制系统
	□符合 □不符合

	实施器械
	□符合 □不符合
	其他
	

	三、区域白蚁治理效果评价

	指标
	评价项

	治理区域内已发现的白蚁危害点经治理后未发现新的白蚁活动迹象
	□符合  □不符合

	治理区域内白蚁危害等级不高于I级
	□符合  □不符合

	治理区域内有活体白蚁的危害点下降90%及以上
	□符合  □不符合

	四、生产安全

	未发生安全生产事故
	□符合□不符合

	五、评价结论

	结论：

区域治理管理方（公章）:

    签名：     年   月     日
	结论：

白蚁防治单位（公章）:  

  签名：        年   月     日

	备注


附  录  E

（资料性附录）

广州市常见的白蚁危害种类

表 E.0.1  广州市常见的白蚁危害种类

	种类
	兵蚁形态
	危害特征、特性
	图例

	台湾乳白蚁

Coptotermes

formosanus

Shiraki
	头部卵圆形，淡黄褐色，额部具明显额腺孔，受扰时分泌乳状液体，额孔每侧具 2 根短毛。
	木材被蛀后，外表似完好，内部多成条形沟状。巢较大，有主、副巢之分，筑于室内外地上或地下的受害物中，或树干和树桩下方。高层建筑物内有水源及木质材料处，亦可筑巢。4月～6月潮湿、闷热的傍晚分飞。
	[image: image12.png]




	黄胸散白蚁

Reticulitermes

flaviceps

(Oshima)
	头部长方形，黄褐色，较短，两侧近平行，向后稍扩，额峰隆起，上颚端稍直，前胸背板中区毛约20根。
	群体小而分散，无大型巢，蛀蚀木材成不规则的坑道，为害部位多为近地面潮湿木构件，如木柱脚、地板、搁栅等。2月～4月潮湿、闷热的中午前、后分飞。
	[image: image13.png]




	黑翅土白蚁

Odontotermes

formosanus

(Shiraki)
	头部卵圆形，深黄褐色，上唇舌状，左上颚端较弯，内缘中端前具一明显小齿。
	筑巢于地下1m～2m，巢体附近有菌圃，巢穴系统为害堤坝体、到地面活动须修筑泥被泥线作掩体，并为害农作物、林木和室内外木结构。为害高度多在距地面2m以下。分飞孔凸出地面。在4月～6月傍晚，大雨、暴雨期间或雨后分飞。
	[image: image14.png]




	黄翅大白蚁

Macrotermes

barneyi
Light
	兵蚁分大、小二型。大兵蚁：头部似长方形，深黄色，上唇舌状，唇端白色透明，上颚端较弯，左上颚中点后具数个小缺刻。小兵蚁：头部卵形，深黄色，上颚端较细、直。
	近似土白蚁，但巢位较浅，离地面不超过0.5m，泥被泥线较粗大；偶尔入室，破坏木结构的强度甚大。分飞孔凹入地面。4月～6月凌晨2时～5时，大雨、暴雨期间或雨后分飞。
	[image: image15.png]




	截头堆砂白蚁

Cryptotermes

domesticus

(Haviland)
	头部近方形，前部黑色，后部赤褐色，额前缘明显突出，额面和上颚基间成锐角，触角下方颊瘤明显。
	无工蚁，若蚁司其职能。群体在木材中蛀成不规则的坑道，食住同在一处，无巢体，不钻出木材活动，粪便沙粒状，并不断从木材表面小孔推出巢外成沙堆状，特别喜蛀阔叶材，耐干，和土壤无联系。3月～10月下午黄昏时分飞。
	[image: image16.png]




	铲头堆砂白蚁

Cryptotermes

declivis Tsai et Chen
	头部近方形，前部黑色，后部暗赤色，额前缘中央凹口深刻，额面和上颚基间成钝角，触角上下方2个颊瘤明显。
	无工蚁，若蚁司其职能。习性及为害特征与截头堆砂白蚁基本相同。在木建筑中为害梁、柱、门、窗、家具等硬质木材，在野外常蛀害阔叶树材。4月～6 月上午 10 时到下午 2 时分飞。
	[image: image17.png]





附  录  F

（资料性附录）

广州市常见白蚁的勘察方法

F.1 乳白蚁的勘察方法

F.1.1首先观察室内木装修天花板、木门框、木地板、木柜等木构件位置的蛀害痕迹，根据排泄物、通气孔、分飞孔、蚁路、水迹等外露迹象查找蚁巢；

F.1.2 排泄物和通气孔：观察排泄物泥土的颜色和湿润程度、是否有通气孔等特征；

F.1.3 分飞孔：根据分飞孔的位置判定蚁巢的位置；

F.1.4 蚁路：根据蚁路的蔓延方向，结合白蚁的活动痕迹，追踪蚁巢；

F.1.5 有翅成虫：4 月至 6 月白蚁分飞季节，在白蚁分飞时，依据飞来方向分析蚁源区的方位，寻找蚁巢；

F.1.6 用大螺丝刀等工具敲击木构件，从回音识别空废程度，然后用小螺丝刀刺穿木梁柱，根据插入时阻力的大小和观察到的兵蚁凶猛程度判定巢位；

F.1.7 当木材质较坚硬时，不能用敲击的方法辨别，入墙横梁应从木梁两侧墙体凿开一定空位向内探查，但不能在底部插入探针以免发生断裂，应从两侧操作；

F.1.8 空心墙应注意墙体空心程度，根据墙面孔洞和水渍等情况深入追查；

F.1.9 追查蚁源还应重点考虑建（构）筑物伸缩缝、内外飘台、各种线槽及建（构）筑物外围的附属设施；

F.1.10 配电系统应重点检查，尤其低层配电房附近的楼梯底和电房附属结构，发现蛀食痕迹时，须凿开封闭的墙体仔细查找；

F.1.11 别墅的琉璃屋面内的乳白蚁巢体，应通过观察排水孔或瓦面缝隙中的白蚁外露迹象，开凿探查巢体；

F.1.12 根据现场实际环境采用其他勘察方法。

F.2 堆砂白蚁的勘察方法 

F.2.1 应重点检查室内木构件，不能使用敲击法判断其存在，可使用红外线白蚁探测仪器等设备作为辅助手段；

F.2.2 主要观察木构件有无砂粒状排泄物，可用细小的铁丝沿排砂孔探测木构件内部的虚实，判断是否有堆砂白蚁为害；

F.2.3 根据现场实际环境采用其他勘察方法。

F.3 散白蚁的勘察方法 

F.3.1 首先应询问住户白蚁分飞或为害的具体位置；

F.3.2  根据分飞孔的位置和蚁路判断蚁巢的位置；

F.3.3 主要观察靠近地面的踢脚线、门窗框、插线孔、地板等缝隙处的分飞孔或墙面、木构件表面的分飞孔；

F.3.4 观察物体表面形成的外露泥线，泥线宽常为5mm～8mm，泥线颗粒较细；

F.3.5 根据现场实际环境采用其他勘察方法。

F.4 土白蚁的勘察方法 

F.4.1 发现泥被时，用螺丝批撬开小孔，向地下找寻蚁路的方向，沿蚁路挖掘，蚁路将逐渐扩大，可发现菌圃腔，然后根据白蚁的走动方向和多少寻找主干道，从而找到主巢；

F.4.2 根据分飞孔出现的位置找寻蚁巢时，从分飞孔处向下挖掘，可找到菌圃腔，然后沿主蚁道找寻巢体；

F.4.3 从鸡枞菌出现的位置向下挖掘，也可找到菌圃腔，然后沿主蚁道找寻巢体；

F.4.4 根据现场实际环境采用其他勘察方法。

附  录  G
（规范性附录）

房屋白蚁灭治施工要求和处理步骤
G.1液剂药杀法

G.1.1使用液剂药杀法进行房屋白蚁灭治时，应使用专业器械进行施药，并按农药标签规定的使用浓度稀释药剂。应按照先上后下顺序全面、均匀喷洒，使注入的药液充分浸润、渗透白蚁活动或危害处。

G.1.2液剂药杀法的施药方法可分为高压注射和低压注射，应按下列规定使用。

高压注射法多用于木柱、门框、窗框、生活用具等木构件中白蚁的防治。

高压注射时，先用钻孔工具在木构件上打孔，孔深、孔数和孔距应根据木构件的断面和长度而定；门框基部及上面的两大角、窗框的四大角、埋墙的木砖上应布点打孔。将注射枪嘴旋入孔内，使高压药液由内向外浸润、渗透，纵向浸润长度应达10cm～30cm。

低压注射可用于门框、窗框及靠墙木框等木构件，可从正面斜向下钻孔，如内部有空洞，可向内部灌药液；如内部密实，可打孔至靠墙面灌注药液，易受白蚁蛀的木构件部位均应施药。

G.1.3不同构件的施药方法不同，应符合下列规定。

地板施药应包括地板背面、地楞木的全部表面（包括插墙两端）、地板下离墙四周15cm的地表面、地垄间隔墙（承垫地楞木的墙）两面及距间隔墙15cm地表面。

地板房有地窖时尽可能在窖内施药。

实木地板施药时，可在地楞木两侧每隔30cm～50cm用电钻钻数个小孔，向小孔内喷洒药液。

空心地板施药时，可在两间地垄墙中间撬起1条或数条地板。撬地板时，切忌用力过猛，应尽量保持被撬地板的完好，对不同的地板应采取不同的方法。

近地贴墙的木构件施药前，应用螺丝刀撬开接地和入土部位的表层和下面的泥土、危害部位，让蚁路外露后，方可喷施药液，也可以在危害部位钻孔灌入药液。

护墙板施药时，可沿上沿撬开灌注药液，当药液无法向下渗漏时，应在护墙板中部打两排孔向内灌注药液。

踢脚线施药时，可撬开踢脚线灌注药液，不便撬开的，每隔20cm～50cm打孔灌注药液。

木楼梯施药时，可撬开接墙处灌注药液，撬开接地处灌注药液，无法撬开时，每隔30cm打孔灌注药液，接地的最后一块木板、木框重点打孔灌注药液。

地面缝隙施药前，应将裂缝适当凿宽20cm～30mm，在缝隙中喷施药液，用沙灰、泥土填实后，再喷一次药液，形成毒土缝，使白蚁无法钻出。为防止白蚁从沿墙四周的地方修蚁路爬出，应在沿墙四周喷洒药液。

G.1.4对地板等木构件钻孔施药前，应全面了解地板下隐蔽的水、电、气等管线分布情况，避免误钻，确保施工安全。

G.2粉剂药杀法

G.2.1粉剂药杀法适用于白蚁活动旺季或有翅成虫分飞前后。根据使用的工具，可分为手动喷粉球喷粉和电动喷粉机喷粉两种。

G.2.2喷粉球由喷管和胶球组成，施药时胶球中的药粉不宜太多，以胶球容量的1/3～1/2为宜，施药时应对蚁路、分飞孔、危害物上或蚁巢中施药，做到“深、匀、散”，具体操作如下：

施药时尽量使喷管向上或平喷，使喷出的药粉呈雾状均匀分布于白蚁体表，且不影响白蚁的正常活动

应遵循“见蚁施药，多点少施”的原则，每个施药点的施药量不宜过多，喷2～3下即可，以免堵塞蚁路；

c）对蚁路喷粉时，宜先将蚁路挑开一个小孔，再用喷粉器或者喷粉球向孔内喷药；

d）对分飞孔喷粉时，可用螺丝刀或其他工具挑开孔口表面泥土，露出孔口后向孔内施药，每个孔口喷3～5下，喷完后用小棉球或纸团塞住孔口；

e）对蚁害严重处喷粉时，木制家具可从家具脚与地面连接部位挑开蚁路施药；屋梁木柱可用螺丝刀敲击梁柱，在出现空洞声音的地方（被蛀部位）挑开数个小孔，朝孔内施药；

f）对白蚁巢体喷粉时，宜先在巢体上打孔，再将药粉喷到巢体内部；

g）对诱集器、监测装置内的白蚁喷粉时，宜先取出或掰开饵料，药粉喷在白蚁体表后，复原装置。

2.3电动喷粉机在使用前应检查电量是否充足，装粉量不超过盛药罐的2/3，具体操作如下：

遵循“准、通、远”原则，即精准选择施药点，施药点与蚁道系统畅通，粉剂在封闭蚁道系统中飘散得足够远；

施药点内有一定数量的活体白蚁时，可选择在分飞孔、蚁路开始处、白蚁危害处等，或者借助白蚁探测仪探测有白蚁活动且信号强烈处作为施药点，优先选择大的木结构作为施药点；

挑开分飞孔、蚁路开始处，形成大小与喷粉枪出粉管大小一致的小孔，探测仪探测到的危害点需要辅助工具钻大小合适的喷粉孔；

将喷粉机出粉管插入小孔内，出粉管四周用橡皮泥或湿纸巾封堵，采用低档试喷，如喷粉孔与蚁道系统不畅通，需清理喷粉孔或重新选择施药点；

一个白蚁危害部位或一个木结构只需要选择一个喷粉点，喷粉过程中其他部位出现漏粉应及时进行封堵，确保粉剂在蚁道系统内充分扩散；每个施药点喷粉时间可根据危害程度、白蚁种类等确定，一般不少于1min，喷粉完成后对喷粉孔进行封堵；
f）对白蚁巢体喷粉时,宜先在巢体上打孔,再将药粉喷到巢体内部;

g）对诱集器、监测装置内的白蚁喷粉时,宜先取出或掰开饵料,药粉喷在白蚁体表后,复原装置。

G.2.4施药后应及时进行药效复查，药效复查时间一般在施药后7d～30d，具体操作如下：

检查时，如没有发现白蚁，则药效合格；

若仍有部分白蚁，但其行动缓慢，说明药效还没达到最终效果，宜过3d～10d再次检查，查看白蚁是否全部死亡；

若发现白蚁活动正常，应考虑是否漏喷，或另一群体未曾施药，应针对不同情况，及时补喷药粉。

G.3诱杀法

G.3.1诱杀法可分为饵料诱杀法和饵剂诱杀法，一般在白蚁活动频繁季节使用。

G.3.2饵料诱杀法是将白蚁用饵料先诱集再灭杀，使用时应符合下列规定：

宜根据现场情况设置诱集箱、诱集堆、诱集坑等不同类型的诱集装置诱集白蚁；

b）应根据不同白蚁种类选择适宜的饵料；

c）诱集装置的安装位置宜选择有白蚁活动的危害点、蚁路、分飞孔等部位，或判定有白蚁危害或活动的部位；

d）诱集装置的安装宜紧贴安装部位、不透光、保湿，在地面安装时应防止积水。当诱集装置诱集到较多白蚁时宜直接喷粉灭治白蚁，白蚁数量较少时可在装置内投放饵剂；

e）施药处理后应按要求定期检查；

f）施药处理后的诱集装置如未发现有白蚁且不能确定治理有效时，应在周边另设诱集装置继续监测。

G.3.3饵剂诱杀法是直接采用饵剂诱杀白蚁，投放饵剂的方式可采用以下几种：

挤入法。轻轻挑开蚁路、分飞孔或危害物表层，将饵剂挤入。挑开面不宜过大，挤人的药剂不宜将蚁路堵塞，挤入后，应尽量恢复原状；

塞饵法。轻轻挑开蚁路、分飞孔或危害物表层，将饵块、饵剂条塞进去，然后封闭，塞入的饵剂不宜过大，否则会引起白蚁拒食；

c）挂饵法。将饵剂包挂贴在白蚁危害物的外层，使之固定并加覆盖物，覆盖物最好略湿润，易于白蚁取食；

d）埋饵法。将饵剂埋置于白蚁地下蚁路处，埋放不宜过深，不宜超过20cm，也可随诱集装置一起埋放，防止水渍。

G.3.4投放饵剂时，应符合下列规定：

宜投放在有白蚁活动的部位；

b）应根据白蚁种类、群体数量和白蚁危害程度选择饵剂产品及确定投放数量；

c）投放饵剂时，应多点投放，对于活动范围较大的白蚁群体，传递距离应尽量缩短；

d）当白蚁活动的部位不宜投放饵剂时，可根据房屋结构和白蚁危害情况，在白蚁有可能蔓延到的部位投放饵剂；

e）投放饵剂应不影响白蚁的正常活动；

f）贴挂在投放部位表面的饵剂，宜不透光、保湿；

g）挤、塞到投放部位内部的饵剂，不应将蚁路、分飞孔等白蚁活动空间堵满，并应尽快封闭或复原投放口；

h）埋入地下浅层投放点的饵剂，宜用物件覆盖；

i）在引诱到白蚁的诱集装置内投放饵剂时，宜将饵剂投放在饵料上，且尽可能减少对白蚁的干扰；

j）投放饵剂后应适时检查饵剂被取食的情况和防治效果，也可补投饵剂；

k）不应在喷洒过白蚁防治液剂且在药剂有效期内的部位投放饵剂。

G.4监测控制技术

G.4.1采用地上型饵剂装置进行白蚁治理时，应符合下列规定：

宜安装在有白蚁活动的危害点、蚁路、分飞孔、白蚁出没的缝隙等部位；

b）应根据安装点的情况选择适宜的安装方法，宜遮光、紧贴、保湿；

c）白蚁数量较多或白蚁危害较严重的部位可并列安装或叠加安装；

d）安装时应尽量不干扰白蚁的正常活动；

e）应适时检查饵剂被白蚁取食的情况和白蚁治理效果，必要时补充饵剂；

f）不应在喷洒过白蚁防治液剂且在药剂有效期内的部位安装。

G.4.2采用地下型监测装置进行蚁情动态监测和白蚁治理时，应符合下列规定：

安装在地面或近地面处发现白蚁危害或容易受外围白蚁入侵的部位；

监测装置应安装在有白蚁活动的区域；

c）监测装置安装后的检查次数和时间间隔可根据气候条件、不同白蚁种类等因素确定；

d）安装和维护监测装置时，施工人员应佩戴防高空坠物、防钉戳等安全防护用品；

e）用电动、机动工具安装检测装置时，应按操作说明书操作；

f）监测装置不应安装在经化学药剂处理过或化学物质污染的土壤中；

g）在土壤中安装监测装置，应使装置外壁与土壤紧密接触，四周不留缝隙；在混凝土、沥青上打孔时，应确保穿透硬化层至土壤层；

h）监测装置安装后应统一编号，并具唯一性，可绘制监测装置安装示意图；

i）当监测装置内白蚁数量较多时，宜直接喷粉灭杀白蚁，白蚁数量较少时可在装置内投放饵剂；

j）应在白蚁活动旺盛期定期进行检查与维护；

k）如监测装置内设有智能报警的检测设备，当远程实时白蚁监测系统软件平台显示白蚁侵入报警时，应在48h内对监测装置打开检查及处理；

l）当饵料被白蚁取食较多且无白蚁活动或有影响诱集效果的霉变时，应更换饵料。

G.5挖巢法

G.5.1施工人员应有丰富的挖巢经验。

G.5.2适用于筑大型巢的白蚁危害处理。用人工方法将巢挖开，捉取蚁王、蚁后，可以完全消灭群体内无补充繁殖蚁的土白蚁和大白蚁巢群。

G.5.3对于具有补充繁殖蚁的乳白蚁巢群，除了展示乳白蚁巢的特征和采集大量白蚁外，不宜采用人工挖巢的方式来灭治乳白蚁巢群。

G.5.4乳白蚁人工挖巢时，可通过白蚁排泄物、分飞孔、通气孔、水渍、蚁路、汲水线等外部迹象寻找蚁巢。

G.5.5土白蚁人工挖巢时，可通过主蚁道追挖找巢、根据鸡枞菌和炭棒菌找巢、探地雷达探测巢位。

G.5.6挖巢不应对房屋主体产生物理性损坏。

G.5.7挖巢宜在秋冬季进行。

G.6熏蒸法

G.6.1施工人员应受过熏蒸技术培训，熟悉熏蒸技术，能够熟练操作有关熏蒸施工设备。

G.6.2施工人员在操作过程中应佩戴防毒面具，穿工作服，戴手套。

G.6.3投药前应检查帐幕或其他熏蒸空间的气密性，对可能的漏气部位进行仔细的检查和封糊。

G.6.4应在熏蒸现场外设立熏蒸有毒的危险性标志，并有专人值守。

G.6.5熏蒸时长宜为24h～72h。

G.6.6熏蒸现场清理应在揭开帐幕或开窗通风至安全浓度后进行，通风时间不得少于48h。

G.7冷冻法

G.7.1施工人员应受过相关技术培训，熟悉冷冻灭治白蚁技术，能够熟练操作相关仪器设备。

G.7.2施工人员在操作过程中应做好防护措施。

G.7.3进行低温冷冻处理前，应检查帐幕或其他低温空间的气密性，冷冻过程应密切关注处理物和环境变化。

G.7.4处理温度宜为-18℃，处理时长宜为4h。

G.8高温法

G.8.1施工人员应受过相关技术培训，熟悉高温灭治白蚁技术，能够熟练操作有关加热的仪器设备。

G.8.2施工员在操作过程中应做好防护措施。

G.8.3进行高温处理前，应检查帐幕或其他加热空间的气密性，加热过程应密切关注处理物及环境变化。

G.8.4处理温度宜为45℃～50℃,处理时长宜为1h～2h。

参考文献

[1] DB44/T 857-2011 新建房屋白蚁预防技术规程
[2] GB/T 50768-2012 白蚁防治工程基本术语标准

[3] DB45 T1369-2016 房屋白蚁预防工程土壤化学屏障药物检测技术规程

[4] GB/T 51253-2017 建设工程白蚁危害评定标准

[5] DB33 T1138-2017房屋白蚁预防工程药物土壤屏障检测和评价标准
[6] DB32/T 3694-2019 房屋白蚁预防工程技术规程

[7] DB4401T 91-2020 建筑物白蚁防治技术规范

[8] DBJ51T194-2022四川省城镇房屋白蚁预防工程药物土壤屏障检测和评价技术标准

[9] DB32/T 4494-2023 房屋白蚁灭治技术规程

[10] JGJ/T 245-2024 房屋白蚁防治技术标准
[11] 《农药管理条例》（2022年修订）（中华人民共和国国务院令第216号）
[12] 徐静芳.中国白蚁防治专业培训教程[M].杭州:浙江大学出版社,2019.2.

[13] 中国物业管理协会白蚁防治专业委员会.中国房屋白蚁综合治理培训教程[M].南京:南京大学出版社,2008.3.
[14] 宋立.白蚁综合治理示范项目案例选编[M]杭州:浙江大学出版社,2016.1.

[15] 宋晓钢.白蚁防治技术与管理现状--中国、美国、欧洲、东南亚[M].杭州:浙江大学出版社 2020.1.

[16] 中国广州分析测试中心 白蚁预防工程化学屏障施工质量抽检技术—药液抽检和施药墙体抽检技术研究报告2016.


_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

