附件：
《广州市房屋建筑和市政基础设施工程气承式基坑气膜技术导则》

（征求意见稿）公众意见采纳情况表
	序号
	反馈人/反馈单位
	反馈意见
	处理情况

	1
	蓝* 
lan329933307@qq.com
	关于4安全管理部分，基坑气膜是否属于总包的施工措施，该管理责任提到建设单位应牵头xxx，是否超出建设单位管理权限及职责，设计同理；
	采纳。 基坑气膜作为临时施工措施，具体实施由总包单位负责；导则要求建设单位“牵头组织”，其职责核心是组织协调，而非替代总包施工安全主体责任。设计同理，设计单位对设计安全性负责，建设单位牵头作用不替代设计单位的技术责任。上述规定均未超出建设单位法定管理权限及职责。

	2
	蓝* 
lan329933307@qq.com
	4.1.2 提到基坑设计单位和基坑施工单位，是否实际为同一个产品的供应商，分开表述是否会影响到气膜行业的发展（气膜不只是施工，其实已经在不少场景有应用）；
	采纳。将“基坑支护设计单位”与“气膜专业单位”分开表述，有助于厘清各自的责任边界，引导行业形成规范的专业协作机制，避免因责任不清导致的安全风险。

	3
	蓝* 
lan329933307@qq.com
	“4.1.6  监测单位应开展气膜监测工作，并对监测结果负责”，有无行业规范，该监测应由建设单位委托？监测执行什么标准，用什么指标；
	采纳。导则将补充完善气膜监测相关要求。

	4
	蓝* 
lan329933307@qq.com
	我负责过往项目使用过非全封闭式气膜（深圳），该方案气膜采用封闭式如何保障内部作业人员职业健康，是否应配套明确施工机械和作业人员标准；
	采纳。导则将补充完善作业人员职业健康保障相关要求；施工机械按现行相关标准执行。

	5
	蓝* 
lan329933307@qq.com
	关于6.2.1监测与7.5.1是否内容重复且内容表述不一；关于6.2.2淘汰粉尘危害严重xxx是否有政策补贴或强制指令保障实施；
	采纳。附件《关于基坑气膜应用的相关问题回复》中统一采用导则正文的150-500Pa范围进行调整。

	6
	陈*

clflzj916@126.com
	高能耗，为维持气膜，每天需要高达上千度用电以维持气膜的形状以及膜内的降温。广州市党校，中建四局的案例，每天空压机需要600度电用以维持气膜不倒塌，还有几百度电用于基坑内环境的降温，无论基坑是否施工，每天都必须耗费如此巨大的能源用以维持膜的存在，而这仅仅是为了膜外降低点噪音。


	采纳。本导则主要规定基坑气膜的技术要求与管理职责。对于有关实际案例中反映的相关情况，将结合技术发展与实践经验，在后续工作中统筹研究。

	7
	陈*

clflzj916@126.com
	高成本，不单气膜造价昂贵，几百元每平方，还大大降低了基坑的施工效率，延长基坑施工周期带来隐患，因为气膜封闭，基坑出口少且固定，出土不方便，不能使用塔吊降低功效，而且给基坑材料进出，支撑安装拆除操作，基坑抢险造成了极大的不便，膜内无论照明，通风，粉尘，温度湿度都极其恶劣，人员难以长期作业，基坑气膜使基坑施工带来严重的功效降低和安全隐患。
	采纳。本导则不涉及成本与施工效率，主要规定安全技术要求。对于所反映的安全隐患等情况，将结合实际在后续工作中统筹考虑


	8
	陈*

clflzj916@126.com
	基坑气膜技术严重威胁施工作业人员的生命健康和安全，膜内普遍的气压比室外要高180Pa，施工作业人员在膜内作业，人为承受高温高湿，不通风和粉尘聚集，不单耳膜，肺等内脏器官在这样类似气球内的高压环境下，会很快发生耳鸣，尘肺，哮喘等职业病，而且会因为每天多次出入膜内，膜外，气压差会导致施工作业管理人员出现类似潜水员常患的减压病DCS，其机理是人体从高压环境快速回到正常气压环境，因为血液中溶解的氮气来不及排出，形成气泡阻塞血管，损伤组织而引起的急症，后果是人体疼痛，气泡堵塞器官压迫神经，引起瘫痪，甚至死亡。中建四局搞这样的示范项目，是无知还是别有居心暂时不知道。
	采纳。导则将补充完善作业人员职业健康保障相关要求。对于所提及的气压差可能导致减压病的意见，经分析，180Pa的气压差仅相当于1.8厘米水柱压力（约标准大气压的0.18%），该气压变化与通常认为可能引发减压病的条件存在较大差异。

	9
	陈*

clflzj916@126.com
	如果政府还推广这样的做法，就是政绩观错位，无视行业从业人员健康安全，为吸引眼球，为所谓创新而枉顾社会安全的混账行为，和当今社会绿色健康的潮流逆向而为，甚至要为发生的从业人员减压病类似的伤害健康后果而负责。
	采纳。本导则为有需求的工程项目提供技术指引和管理依据，并非强制推广。


