附件：
《模块化建筑技术策划与设计指引（征求意见稿）》公众意见采纳情况表
	序号
	反馈人/反馈单位
	反馈意见
	处理意见

	1
	林生，联系邮箱：11****3511@qq.com
	(1)文字与格式问题序号
位置
问题描述
修改建议,第4.0.7条，编号与前后不统一；建议保持“4.0.x”格式统一。

第5.0.3条第3款，编号缺少
（2）内容修改建议

1、建议扩大适用范围，鼓励社会投资项目参照执行。

2、建议放宽技术体系限制，允许国家、行业标准或经认证的其他体系。

3、建议明确模块单元尺寸限制的依据，并允许特殊项目经论证突破。

4、建议精简重复的设计深度要求，避免冗余提交。

5、建议明确“项目论证”触发条件，减少主观判断。

6、建议修改招标条款，允许合理明确技术体系要求。

7、建议统一术语、增加责任划分、过渡期和反馈机制。
	(1)采纳。

(2)1、采纳;

2、解释说明，技术体系若有国标即可采纳;

3、解释说明，尺寸限制考虑运输、吊装客观条件限制，下一步将细化明确;

4、解释说明，指引提出设计深度深度要求和施工图审查要求等，不存在重复;

5、采纳，修改完善;

6、采纳，修改完善;

7、采纳，关于行政管理要求将另行发文。

	2
	征寻示范城市
	支持模块建筑技术征求意见.重大民生工程.防灾减灾.应急抢建抢修等领域发挥更大作用.广州?争当示范.全域快捷预约公共交通工具0~5分钟候车换乘24小时服务能等同.自动驾驶推荐L4级优先道模式限慢行,专用道模式快高速通行.安全距离提示预警报警联动联控加快列入国家强制标准,成为车辆标配.人人携手附议建言立法征集,避免法条冲突.法律法规一图展示.十五五规划(推进自动化智慧农业.工业.服务业)完善(提升)衣食住行医教等基本保障;全域解堵.落实安全距离.前置预约调控.加快构建全天候互通路网.普及全域一图公共交通体系
	不采纳，与本指引无关。

	3
	杨*彬139****7010
	1、项目立项部分3.0.3的第三点，“采用模块化建造的单体，可采用广州市论证并发布的模块化建筑技术体系，并明确结构形式。”建议改为“采用模块化建造的单体，可采用广州市论证或发布图集的模块化建筑技术体系，并明确结构形式。”
2、方案设计和初步设计第4.0.4，“应按广州市有关规定选择广州市论证的模块化建筑技术体系，或采用其他技术体系时，应按国家、省市有关要求完成评估论证或审定。”建议改为“应按广州市有关规定选择广州市论证或发布图集的模块化建筑技术体系，当采用其他技术体系时，应根据具体项目实际情况组织专家进行专项论证。”
3、施工图设计和施工图审查第5.0.1“模块化建筑技术体系应按广州市有关规定选择广州市论证的模块化建筑技术体系，或采用其他技术体系时，应按国家、省市有关要求完成评估论证或审定。”建议改为“模块化建筑技术体系应按广州市有关规定选择广州市论证或发布图集的模块化建筑技术体系，当采用其他技术体系时，应根据具体项目实际情况组织专家进行专项论证。专家论证的意见应写在设计说明中，作为施工图设计的依据”。
4、施工图设计和施工图审查第5.0.7“模块单元的尺寸和重量应根据模块化建筑的建筑功能、生产设备能力、交通运输条件、吊装设备能力、现场施工安装条件等因素，并在模数协调的基础上综合确定。一般情况下，模块单元的长度不宜大于12m，宽度和高度不宜大于3.7m，重量不宜大于35t。”建议改为“模块单元的尺寸和重量应根据模块化建筑的建筑功能、生产设备能力、交通运输条件、吊装设备能力、现场施工安装条件等因素，并在模数协调的基础上综合确定。一般情况下，模块单元的长度不宜大于12m，宽度和高度不宜大于4.2m，重量不宜大于30t。”。
5、附件2-4，是模块化建筑设计专篇的内容，只是设计的不同阶段，建议前后模版应具有一定的延续性，差异不建议变化太大。另外既然作为设计专篇内容，对生产及运输可以从设计的角度提要求，具体实施方案应有生产单位及施工单位来完善。
	1、不采纳。根据《广州市住房和城乡建设局关于加强模块化建筑全过程质量管控有关工作的通知（试行）》（穗建筑〔2020〕24号）第二（三）条，模块化技术体系应按要求公开发布经论证通过的技术体系清单和技术资料;
2、不采纳，理由同上；
3、不采纳，理由同上；
4、解释说明，我局将进一步调研尺寸重量相关内容。

5、采纳，修改完善。


