附件：
《关于进一步加强模块化建筑设计管理的通知（征求意见稿）》

公众意见采纳情况表
	序号
	反馈人/反馈单位
	反馈意见
	采纳情况

	1
	121.8.227.159
	于住宅户型增设卫生间三分离设计的诉求建议书 致：[房地产开发有限公司/广州市住建相关部门] 您好！ 我们是关注贵司开发楼盘/广州市住宅市场的意向购房者群体，随着居住品质需求不断提升，当前家庭对卫生间空间的实用性、舒适性、私密性要求日益增高。经过多方调研与自身居住需求考量，我们集体提出诉求：希望在住宅户型设计中，增设卫生间三分离设计方案，打造更贴合现代家庭生活的优质居住空间，现就相关诉求正式提出建议，具体内容如下： 一、诉求背景 当下广州市房地产市场主流住宅户型，卫生间多采用传统干湿分离、一体式布局，难以满足现代家庭尤其是多口之家、二孩/三孩家庭、三代同堂家庭的日常使用需求。传统卫生间设计存在使用冲突、效率低下、卫生隐患、空间利用率低等诸多问题，而三分离卫生间（洗漱区、如厕区、淋浴区独立分区） 作为人性化、高品质的住宅设计方案，既能解决日常使用痛点，又符合当下健康住宅、宜居住宅的设计趋势，是众多意向购房者的核心居住需求。 目前市场上配备三分离卫生间的户型极度稀缺，无法满足购房者的多元化、高品质置业需求，因此我们特此提出本诉求，恳请予以重视并采纳。 二、卫生间三分离设计的核心优势 （一）提升使用效率，避免生活冲突 三分离设计实现洗漱、如厕、淋浴三大功能区完全独立，可同时使用，互不干扰。早高峰家庭成员无需排队等待，彻底解决洗漱、如厕、洗澡的时间冲突，大幅提升卫生间使用效率，适配多人口家庭日常起居需求。 （二）优化卫生环境，减少细菌滋生 实现干湿、净污完全分离，淋浴区水汽不会扩散至洗漱区、如厕区，保持洗手台、马桶区域长期干燥，有效避免墙面发霉、地面湿滑、细菌滋生等问题，降低家人滑倒、感染病菌的风险，打造更健康的居家卫生环境。 （三）保障私密空间，提升居住体验 三大功能区独立分隔，各区域可单独关门使用，完美保障使用过程中的私密性，同时减少噪音、气味相互干扰，大幅提升居家生活的舒适度与幸福感
	不采纳。不属于本通知公开征集意见范围

	2
	121.8.227.159
	广州市出台了建造好房子等四好的政策，正是大家心中的期待，为此叫好！利用此平台提3点建议以供参考。主要是关于好房子：楼台楼下不共楼板，或楼板有降噪功能；隔壁左右不共墙，或增加墙体隔音功能；卫生间三分离。
	不采纳。不属于本通知公开征集意见范围

	3
	121.8.227.159
	尊敬的领导您好!支持加强模块化建设技术的应用普及和管理.广州?争当示范.全域解堵.落实安全距离.前置预约调控.仿真演练(实测)城市道路成效对比.国庆高速付费通行预约免费或优惠.全域快捷预约公共交通0~5分钟候车换乘24小时服务能等同.自动驾驶推荐L4级优先道模式限慢行,专用道模式快高速通行.安全距离提示预警报警联动联控加快列入国家强制标准,成为车辆标配.避免法条冲突.法律法规一图展示.十五五规划共同富裕推进自动化智慧农业.工业.服务业.完善(提升)衣食住行医教等基本保障;加快构建全天候互通路网.普及全域一图公共交通体系 www.bilibili.com/opus/1046240319531646980
	不采纳。不属于本通知公开征集意见范围

	4
	121.8.227.159
	关于《优化房屋建筑工程基坑监测数据归集与服务机制的通知（征求意见稿）》的反馈意见广州市住房和城乡建设局：贵局于近期发布的《关于优化房屋建筑工程基坑监测数据归集与服务机制的通知（征求意见稿）》（以下简称《通知》）已收悉。经我单位认真研读，认为该《通知》在提升基坑监测数据真实性、推动行业服务规范化与市场化发展、构建长效监管机制等方面具有重要积极意义。为进一步促进监测工作高效、规范、可持续开展，现围绕监测单位实际操作的层面，提出以下反馈意见：一、建议明确“实时上传”的技术标准及容错机制《通知》要求“现场采集的原始监测数据须实时上传”。鉴于监测现场网络条件、设备兼容性及环境干扰等因素，偶发性上传延迟或失败难以完全避免。建议：· 明确“实时”的具体时间阈值（如30分钟内），并建立合理的技术容错与自动重传机制；· 对因不可抗力或技术原因导致的数据延迟或补传，允许附说明后予以补正，避免直接判定为违规。二、建议保留原始数据的必要勘误与说明通道《通知》规定“原始监测数据一经上传，不得修改、不得删除、不得替换”，该要求有助于保障数据不可篡改性。但现场采集过程中，因仪器异常、信号干扰、标识错误等非人为原因产生的错误数据，建议：· 允许监测单位在平台中提交“数据勘误申请”，并保留原始痕迹、注明修改原因；· 对经审核确属技术原因的错误数据，可作标记处理，不影响整体数据的可信性。三、建议优化预警信息推送机制及监测单位责任边界《通知》要求预警信息优先推送至建设单位，并由建设单位牵头组织核查处置，监测单位作为技术支持方参与。建议：· 明确监测单位在预警处置中的角色定位为“数据提供与风险分析建议方”，不替代建设、设计、施工等单位的工程决策责任；· 对多次预警或持续异常项目，监测单位可提供专业分析报告，但不应因预警频次直接承担工程质量责任。四、建议设置合理的新旧系统转换过渡期或分阶段实施安排《通知》规定“不再设置新旧系统并行过渡期”。考虑到部分在建项目无法及时完成系统切换，可能影响数据上报的连续性与项目进度，建议：· 设置不少于3个月的过渡期，允许新旧系统并行运行；· 对新开工项目与在建项目分别设定实施时间要求，避免“一刀切”对工程进度造成不利影响。五、建议加强平台运营方的服务保障与培训支持《通知》提出平台需建立技术服务渠道，建议进一步明确：· 提供线上与线下相结合的培训支持，覆盖数据上传、接口对接、异常处理等关键环节；· 设立监测单位专项服务通道，确保问题响应时间不超过1个工作日；· 定期发布平台运行状态与数据上传质量报告，便于监测单位自查与持续改进。六、建议明确监测数据成果的知识产权与使用权属监测单位编制的成果报告、分析模型、风险研判内容属于专业技术成果。建议明确：· 监测单位对上传的原始数据及编制的报告依法享有知识产权；· 平台对数据的使用范围应限于监管与公共服务，不得用于商业目的或向第三方无偿提供。以上意见，旨在保障基坑监测数据的真实性、完整性与可追溯性，同时兼顾监测单位的技术可行性、操作灵活性与合理责任边界。恳请贵局在后续修订中予以研究考虑。我单位将积极配合推进平台建设与数据归集工作。特此反馈。（联系人：冯*军  联系电话：139****5646）广东**检测鉴定有限公司2026年5月22日
	不采纳。不属于本通知公开征集意见范围


